문서번호	정수과-7799
결재일자	2015.8.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이용은		서한호	08/07 임정규
협 조

막여과 운영현황 보고(2015년 7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포아리수정수센터

(정  수  과)

막여과시설 운영현황 보고(2015년 7월)

□ 시설 가동현황(7월) : 유효율(98.2%), 가동율(72.4%)

구 분		계	가압식	침지식	비 고
유입량(㎥)	7 월	859,486	561,548	297,938
	(일평균)	(27,725)	(18,114)	(9,611)
	2015년	6,700,220	4,288,153	2,412,067
	(일평균)	(31,906)	(20,420)	(11,486)
생산량(㎥)	7 월	805,204	551,528	253,676
	(일평균)	(25,974)	(17,791)	(8,183)
	2015년	6,486,133	4,216,813	2,269,320
	(일평균)	(30,886)	(20,080)	(10,806)
유효율(%)	7 월	91.7	98.2	85.1	생산량 /유입량
	2015년	96.2	98.3	94.1
가동율(%)	7 월	52.6	72.4	32.7	생산량 /용량
	2015년	61.8	80.3	43.2

□ 약품 및 전력 사용현황 (Kg, kwh)

구 분		계	가압식	침지식	비 고
응집제 (PAC)	7 월	10,079	5,516	4,563
	2015년	81,852	33,929	47,923
황 산 (H2SO4)	7 월	1,821	130	1,691
	2015년	4,296	1,413	2,883
차아염소산나트륨 (NaOCl)	7 월	2,103	454	1,649
	2015년	23,526	3,623	19,903
가성소다 (NaOH)	7 월	1,372	-	1,372
	2015년	5,444	737	4,707
중아황산나트륨 (SBS)	7 월	50	-	50
	2015년	1,030	-	1,030
옥살산	7 월	500	-	500
	2015년	2,150	-	2,150
전 력	7 월	211,251	99,758	111,493
	2015년	1,480,147	697,954	782,193

끝.