문서번호	급수운영과-20534
결재일자	2015.8.7.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	08/07 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월07일)

탐 지 일	2015년 08월 07일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 65브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	성동구 행당동 298-9	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 옥내 수도계량 기 누수음 있으므로 확인 요망. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 21개소 - 중형밸브실 : 18개소 - 소화전 : 24개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 28개소 - 빗물받이 : 15개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 07일(금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산44 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 자양동 51-11	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물앞 도로제수 변내 누수확인 바라며(시약반 응) 앞집 51-8호 수도계량기 참조 바람. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 28개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 07개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 07일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동06 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 중화동 311-1	○ 누수징후 발견 - 좌동 원형제수밸브 후렌지 누수 확인 요망 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 43개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 38개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.