문서번호	공원녹지정책과-12574
결재일자	2015.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
고희경	문길동	08/10 최윤종

공원의 점자블록 설치실태

일제조사결과 보고

2015. 8.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원의 점자블록 설치실태

일제조사결과 보고

장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 및 시장요청

사항과 관련 공원의 점자블록 설치실태를 일제조사하고 그 결과를

보고드림.

Ⅰ		조사개요

조사배경 : 모든 점자블록에 대한 전수조사 실시로 사고방지대책 마련 시장요청사항-861호(’15. 1. 29.)

조사기간 : ’15. 5. 26. ~ 7. 24.

조사대상 : 공원 전체(일부 조성공원 포함, 이용도가 높고 규모가           5,000㎡이상 큰 휴식공간 포함)

조사근거

❍ 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 제4조 별표2    (공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야      한다.)

❍ 서울시 무장애 친화공원 가이드라인( ’15. 4월)

조사내용 : 공원주출입구에서 대중교통 등 외부 연계시설상 점자            블록 설치실태 현황 등

❍ 주출입구와 외부 연계시설명(~역~출구, 정류장 등)

❍ 주출입구에서 외부 연계시설 상 점자블록 설치실태 현황

- 설치대상구간 규모, 적정설치여부, 미흡설치현황, 미설치구간

❍ 기타 공원안내센터 또는 통합안내시설까지 연계설치 여부

※ 조사결과 공원외곽 보도가 폭1.4m 이내로 협소하여 점자블록 설치가      불가한 경우 또는 공원입구가 보도대신 보차도와 인접하고 있을 경우      등은  ‘비대상’으로 분류 조치

조사방법 : 각 자치구(공원녹지사업소)별 담당자 조사

Ⅱ		조사결과

조사대상지 : 총1,601개소(일부 조성공원 포함한 공원 전체)

❍ 점자블록 설치필요 대상지 : 300개소 33,629m(공원전체의 18.7%)

- 점자블록 설치 부적합 대상지 : 1,301개소(81.3%)

⇨ 공원 대부분이 주출입구가 보차도와 연접하여 있거나, 보도폭이 1.4m 이내로 협소하여 점자블록 설치가 부적합 상태 등 ‘비대상’에 해당

❍ 점자블록 설치율 : 28.3%(적정설치율 22.6%)

종류별	점자블록 설치대상	설치 대상 구간 (A)	조사결과
			설치			미설치	설치율(%)
			계(B)	적정 (C)	미흡 (D)		적정 설치 (C/A)	단순 설치 (B/A)
공원출입구접근로 (외부연계 시설상 보도)	300개소	33,629m	9,523m	7,608m	1,915m	24,106m	22.6%	28.3%

❍ 점자블록 미흡설치(1,915m) 세부내용

- 비 표준형으로 설치 :   792m

- 비연속 설치        : 1,066m

- 틈새발생           :     52m

- 기타 파손 등       :      5m

❍ 기타 공원안내센터 및 통합안내시설 까지의 연계시설 설치여부

- 공원안내센터와 통합안내시설이 없는 공원이 대부분으로 조사결과 무의미

하여 데이터 제외

Ⅲ		조사결과 분석

점자블록 설치율 저조

❍ 점자블록 설치율이 28.3%, 적정설치율이 22.6%로 저조한 편

- 공원 중 점자블록 설치가 요구되는 곳(300개소, 전체의 18.7%) 중         과반수가 점자블록이 미설치 되거나 미흡하게 설치되어 있어 개선 필요

점자블록 개선 필요(보도관리부서)

❍ 공원외곽 보도상의 점자블록 설치 정비가 필요한 사항으로 각 자치구       보도관리부서의 조치(예산확보, 연차별 계획수립 및 정비) 필요

❍ 점자블록 개선 시에는 공원녹지분야와 협조하여 우선순위 선정 등 추진

점자블록 설치관련 문제점 검토

❍ 공원출입구에서 외부 연계시설상 보도에 설치하는 선형의 유도블럭은 시각

장애인 편의를 위한 시설이지만 돌출된 형태상 다른 지체장애인이나

비장애인 모두에게 편하지 않고, 일반 포장재보다 설치비가 높은 편

❍ 점자블록 대신 재질이 다른 포장재를 설치하거나, 눈에 띄는 색상의 라인

마킹으로 표시하는 방법 또는 띠녹지 형태로 연속 식재하여 보행영역을

구분하는 방안 등 대안책 있음(서울시 무장애 친화공원 가이드라인 근거)

Ⅳ		행 정 사 항

조사결과를 장애인복지정책과에 제출, 종합개선계획 수립 조치

시각장애인 안전확보를 위한 공원 내 점자블록은 필요한 곳에      올바르게 지속 관리 추진(서울시 무장애 친화공원 가이드라인 근거)

덧붙임 : 1. 공원의 점자블록 실태조사 결과 1부.

2. 참고자료(서울시 무장애 친화공원 조성 가이드라인 시각장애인 전확보분야 발췌분) 1부.

끝.