문서번호	급수운영과-19301
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
주은선		유명은	08/10 조면행
협조

사급자재 공급원 승인 검토보고

(화곡2배수분구 하수관거 종합정비 사업내 상수도관 이설공사)

2015. 08. 10.

강서수도사업소

사급자재 공급 승인 검토보고

양천구청에서 시행하는『화곡2배수분구 하수관거 정비사업』내 상수도 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 화곡2배수부구 하수관거 종합정비사업

나. 공사위치 : 신정동 944-21(12호)번지일대

다. 공사개요 : D=150mm, L=2m

라. 공사기간 : 2015.05.6. ~ 2015.12.31.

마. 시 행 청 : 양천구청 안전치수과(시행사 : (주)윤슬건설)

□ 검토 내용

연번	품 명	규격(mm)	제조회사명	KS 여부	KC 여부	검토 의견	비고
1	닥타일주철직관 (에폭시분체도장)	80~1200mm	한국주철관(주)	1977.12.19. (제1557호)	2011.05.25. (KCW-2011-0003)	적정
2	닥타일주철이형관 (에폭시분체도장)	80~800mm	현대주철산업(주)	1999.8.30 (제98-0819)	2011.5.25. (KCW-2011-0010)	적정
3	닥타일주철이형관 (에폭시분체도장)	80~800mm	세창주철산업(주)	1997.12.02. (제97-09-062호)	2011.5.25. (KCW-2011-0015)	적정
4	KP접합부속 (볼트,너트)	80~1200mm	한국주철관(주)	1977.12.19. (제1557호)	KC기준없음	적정
5	KP접합부속 (볼트,너트)	80~1200mm	㈜신안주철	2002.3.27. (제02-2584호)	KC기준없음	적정
6	KP접합부속 (볼트,너트)	80~1200mm	현대주철산업(주)	1999.08.30. (제98-0819호)	KC기준없음	적정
7	KP고무링 (플랜지고무링)	80~1000mm	남호특수고무	2000.6.1. (제00-1381호)	2013.1.17. (KCW-2013-0017)	적정
8	KP고무링 (플랜지고무링)	80~1000mm	신한고무(주)	2000.2.11. .(제00-1151호)	2013.1.17. (KCW-2013-0028)	적정
9	KP메커니컬 접합용압륜	80~1200mm	한국주철관(주)	1977.12.19 (제1557호)	KC기준없음	적정
10	KP메커니컬 접합용압륜	80~800mm	현대주철산업(주)	1999.08.30. (제98-0819호)	KC기준없음	적정
11	KP메커니컬 접합용압륜	80~800mm	세창주철공업(주)	1997.12.02. (제97-09-062호)	KC기준없음	적정
12	이탈방지압륜	80~800mm	서우실업(주)	2013.08.09. KWWA-13-005	KC기준없음	적정
13	이탈방지압륜	80~800mm	조흥밸브&파이프	2013.10.18. KWWA-13-009	KC기준없음	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사((주)윤슬건설) 및 발주청(양천구청)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 1.사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.