문서번호	시설관리과-18306
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		代오영진	08/10 우종근
협조
	주무관		오영진

『방배1,2 상도2 중블록』

공급량 분석 보고(7월)

2015. 8.

남부수도사업소

시설관리과

『방배1,2,상도2중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 방배1,2,상도2중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 6월				2014. 6월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	1,259	40.6	-63	12.4	1,322	42.6
방배1중블록	399	12.9	-61	13.3	460	14.8
방배2중블록	496	16	5	1	491	15.8
상도2중블록	364	11.7	-7	-1.9	371	12

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
방배1	특이사항없음	공급량 일일분석	최근 2년자료 분석	일일 결산실시
방배2	특이사항없음	공급량 일일분석	최근 2년자료 분석	일일 결산실시
상도2	특이사항없음	공급량 일일분석	최근 2년자료 분석	일일 결산실시

Ⅱ		방배1중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	38,598	10,020	2	1	-	-
2015년	38,688	10,090	5	3	-	-
전년대비증감	1.04%	1.04%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	460	399	399	-61	0.0	-13.3	0.0
1일 평균공급량	14.8	13.3	12.9	-1.9	-0.4	-12.8	-3.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.10)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	87.78	66.75	119.32	66.59	114.45	74.59
2014년	91.65	69.85	126.70	68.16	128.87	70.91
증 ․감	-3.87	-3.1	-7.38	-1.57	-14.42	3.68

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 7월의 일평균 공급량은 14.8천㎥/일이며, 2015년 7월의 일평균 공급량은 12.9천㎥/일로 전년 동월대비 7월 누계량이 1.9천톤 감소하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 인구증가 및 수전수

· 구경별, 업종별 분석 및 물사용 패턴 변화가 안정적인 상태

- 신규 입주가구 분석 및 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 감소대책 추진사항

· 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

· 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

· 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 누수복구 5건

- 신규계량기 설치 : 15mm 34전 설치, 30mm 2전 설치, 40mm 1전 설치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리, 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 경계 중블록지역 수전대사 작업실시

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		방배2중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	55,754	7,543	6	4	1	3
2015년	56,693	7,933	3	1	1	34
전년대비증감	1.04%	1.04%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	491	483	496	5	13.0	1.0	2.7
1일 평균공급량	15.8	16.1	16.0	0.2	-0.1	1.3	-0.6

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 96.99)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	91.29	67.99	125.31	70.93	125.17	72.73
2014년	92.56	68.82	127.07	71.92	123.58	76.21
증 ․감	-1.27	-0.8	-1.76	-0.99	1.59	-3.48

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 7월의 일평균 공급량은 15.8천㎥/일이며, 2015년 7월의 일평균 공급량은 16천㎥/일로 전년 동월대비 7월 누계량이 0.2천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 인구증가 및 수전수

· 구경별, 업종별 분석 및 물사용 패턴 변화가 안정적인 상태

- 신규 입주가구 분석 및 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 감소대책 추진사항

· 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

· 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

· 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 누수탐지 결과 적출 1건

- 누수복구 3건

- 신규계량기 설치 : 15mm 2전 설치, 20mm 1전 설치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리, 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 경계 중블록지역 수전대사 작업실시

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅳ		상도2중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	37,642	5,040	1	1	1	443
2015년	39,254	5,262	2	-	2	9
전년대비증감(%)	1.04	1.04

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	371	371	364	-7	-7.0	-1.9	-1.9
1일 평균공급량	12.0	12.4	11.7	-0.3	-0.7	-2.5	-5.6

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 96.97)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	85.87	33.01	187.10	32.46	154.12	32.89
2014년	78.49	22.19	150.14	24.55	180.65	28.53
증 ․감	7.38	10.8	36.96	7.91	-26.53	4.36

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 7월의 일평균 공급량은 12천㎥/일이며, 2015년 7월의 일평균 공급량은 11.7천㎥/일로 전년 동월대비 7월 누계량이 0.3천톤 감소하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 인구증가 및 수전수

· 구경별, 업종별 분석 및 물사용 패턴 변화가 안정적인 상태

- 신규 입주가구 분석 및 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 감소대책 추진사항

· 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

· 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

· 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 누수탐지 결과 적출 2건

- 누수복구 2건

- 신규계량기 설치 : 15mm 14전 설치, 40mm 1전 설치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리, 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 점검

- 누수방지 위한 누수탐지 실시

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리