문서번호	시설관리과-18331
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		代오영진	08/10 우종근
협조
	주무관		오영진

『대방8중블록』

공급량 분석 보고(7월)

2015. 8.

남부수도사업소

시설관리과

『대방8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 8 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 6월				2014. 6월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	323	10.4	7	2.2	316	10.2
대방8중블록	323	10.4	7	2.2	316	10.2

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방8	특이사항없음	경계수전 조사	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	47,088	18,510	2	1	1	6
2015년	46,479	18,448	-	-	-	-
전년대비증감(%)	-1.29%	-0.33%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	316	317	323	7	6.0	2.2	1.9
1일 평균공급량	10.2	10.6	10.4	0.2	-0.2	2.0	-1.9

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.84)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	89.89	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26
2014년	90.20	67.60	119.05	73.26	120.80	74.57
증 ․감	-0.31	5.31	12.69	-4.17	-7.7	-5.31

Ⅲ		유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 7월의 일평균 공급량은 10.2천㎥/일이며, 2015년 7월의 일평균 공급량은         10.4천㎥/일로 전년 동월대비 7월 누계량이 0.2천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 7월 공급량(323천m3)이 전년도(316천m3)보다 증가하였으나 2013년(329천m3)에 비해 감소하였으며, 전체적으로 안정단계에 있음

문제점

- 공급량 증가에 대한 지속적인 분석이 필요함.

Ⅳ		추진실적 및 향후대책

추진실적

- 7월 중 대방 8중블록 누수탐지 결과 이상없음

- 관로공사 80mm * 20m 1건

- 신규계량기 설치 : 15mm 31전 설치, 30mm 1전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리  끝.