문서번호	정수시설과-3392
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
엄주원	이정원	김창현	08/10 차윤기
협 조
	정수운영과장		손호철

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 을지훈련 대비

외곽방호시스템(CCTV 및 진동감지기) 특별점검 계획

2015. 8.

광암아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

2015년 을지훈련 대비

외곽방호시스템(CCTV 및 진동감지기) 특별점검 계획

2015 을지훈련 시행과 관련하여 우리정수센터 외곽방호시스템CCTV, 진동감지기)의 특별점검을 실시하여 방호설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 민방위담당관 – 11966(15.8.4.)호 「2015 을지연습 국지도발 및 위기관리연습 계획」

Ⅱ		시설현황

1. CCTV 현황

연번	관할구역	설치위치	카메라 P/T	정비년도	규격(화소수)	비고
1	정수장	청담유량계실 뒤	스피드돔	2015	200만
2	정수장	계근대앞	스피드돔	2015	200만
3	정수장	17초소	스피드돔	2015	200만
4	정수장	16초소	스피드돔	2014	200만
5	정수장	15초소	스피드돔	2013	41만
6	정수장	13초소	스피드돔	2014	200만
7	정수장	12초소	스피드돔	2014	200만
8	정수장	11초소	스피드돔	2013	41만
9	정수장	10초소	스피드돔	2014	200만
10	정수장	9초소	스피드돔	2013	41만
11	정수장	6초소	스피드돔	2015	200만
12	정수장	5초소	스피드돔	2014	200만
13	정수장	관사후문	스피드돔	2015	200만
14	정수장	어린이 홍보관 뒤	스피드돔	2015	200만
15	정수장	정문우측	스피드돔	2015	200만
16	정수장	정문우측	스피드돔	2014	200만
17	정수장	정문	스피드돔	2015	200만
18	정수장	무기고	고정식돔	2010	41만
19	정수장	무기고 내부	고정식돔	2014	200만

2. 울타리 방호시스템(진동감지기) 현황

번호	진동감지기 (9개 구간)
	형식	설치년도	구간	비고
1	GW-400K	1996	1	남양전기(주)
2	GW-400K	1998	5	한진영상정보(주)
3	GW-400K	2006	1	태건전기
4	ALPHA WIRE	2011	1	휴앤에스
5	ALPHA WIRE	2013	1	남해종합건설

3. 설비 위치도

: 외각방호용 CCTV

: 진동감지기 감지영역

1~9 : 진동감지기 구간

Ⅲ		세부추진계획

1. 추진방향

❍ 외곽방호용 CCTV 19개소 및 진동감지기 9구간 점검

❍ 을지훈련 대비 현장 점검 실시

2. 점검 개요

❍ 개    요 : 외곽방호용 CCTV 19개소 및 진동감지기 9구간

❍ 점검기간 : 2015. 5. 11(화) - 1일간

❍ 점검대상

- 정    문 : 모니터, 외곽방호용 CCTV 외함, CCTV 서버렉

진동감지기 외함

- 외곽진동감지기 : 진동감지기 결선 상태

❍ 점검내용

- CCTV 및 진동감지기 외함 전원공급장치, 팬 동작상태
- 광점퍼코드 커넥터, 카메라 P/T 현장조작 상태, 광컨버터 (Ping test)

❍ 점 검 자 : 공업 7급 박희준, 공업 9급 엄주원

3. 점검 후 조치

❍ 경미한 보완사항은 자체 보수 조치

❍ 보수자재 필요시 자재구매하여 자체 보수 조치

❍ 점검결과 중대한 보완사항은 별도 발주하여 조치

Ⅳ		기대효과

❍ 외곽 CCTV, 진동감지기 점검으로 보안능력 강화

❍ 효율적인 정수장 운영

Ⅴ		행정사항

❍ 점검결과 보고

❍ 점검결과 보완사항 조치

붙임 : 1. 정수센터 자체 점검표 1부.  끝.