문서번호	수처리연구과-5668
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		박현	08/10 최영준
협조

막여과시설 운영 및 분석 계획 보고

수도연구부

(수처리연구과)

막여과시설 운영 및 분석 계획 보고

막여과시설의 인수인계와 안전적인 운영을 위해 수질분석과 운영자료 분석을 통해 최적의 조건으로 운영 할 수 있도록 운영(안)을 제안하고자 함

□ 대상 : 영등포 가압식, 침지식 막여과시설 처리수

□ 분석항목

○ 수질분석 항목

- 일반 수질분석 : 수온, pH, 탁도, 입자수

- 금속류 : 알루미늄

- 미생물 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

⇒ 수질분석 항목이 먹는물 수질기준을 만족할 경우 정수처리 공정수로서 안전성이 확보 된 것으로 판단 됨

○ 운영 분석 항목

- 생산량 관련 사항 : Flux

- 막오염 관련 사항 : TMP, Rt, dp/dt

⇒ 막여과시설의 분석 항목은 운영자료 중 생산량과 막오염 관련 사항을 분석하여 적절한 세척(유지세척, 화학세척)시기를 판단하여 장기운영을 실시하기 위함

□ 채수 및 분석주기

○ 수질분석

- 일반 수질분석 : 월 2회

- 금속류 : 처리수 pH 증가시 수시분석 의뢰(먹는물분석과)

- 미생물 : 분기 1회 분석 의뢰(미생물검사과)

○ 운영분석 : 매주 운영자료 분석

⇒ 분석 결과 및 결론 정리하여 결과보고서 작성