문서번호	현장대응단-6429
결재일자	2015.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	지휘3팀장	현장대응단장	소방서장
송호정	조승기	代조승기	08/11 권병용

『화재조사요원 감식능력 향상을 위한』

2015년 화재재연실험 추진계획

강 서 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 화재조사요원 감식능력 향상을 위한 -

2015 화재재연실험 추진계획

화재사례를 적용한 재연실험으로 실증적 고찰과 과학적 원인규명 및 조사요원의 감식능력을 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 현장대응단-1753(2015.2.4.)『2015년 화재조사 주요업무 추진계획 알림』

□ 현장대응단-10329(2015.7.27.)『화재조사․감식 연찬대회 개최 계획 알림』

Ⅱ		추진목적

□ 화재 재연실험을 통한 실증적 과학적원인 규명 및 기초자료 축적

□ 화재조사요원 감식능력 향상으로 화재(재난)조사 공신력 확보

Ⅲ		세부추진계획

각종 화학물질 연소시 유증기 발생 여부를 유류검지기를 통해 판별하고, 연소촉진제 사용시 바닥(장판)에 나타나는 화재패턴을 분석, 촉진제 사용한 화재의 발화원인 판정시 기초 자료로 활용하고자 함.

자료 수집 및 분석 (8월 둘째주) - 기 실시

□ 실험대상 물질의 화학적 구조 및 단계별 제조공정 파악 ․ 자료수집

□ 수집된 자료 분석 - 화학물질 연소시 발생 기체 분석 (자료활용)

가설수립 (8월 셋째주)

□ 현장(2015.7.31. 14:40 다가구주택화재)채취 유증기와 유류 검지기 이론 검증

√ 인화성액체 : 유류검지기 유증기 채취 → 앰플색상 → 유증기 종류 판별

√ 화학물질 탄화 : 유류 검지기 유증기 채취 → 앰플색상 →물질의 종류 판별

검정 1 : 유증기 채취 후 앰플 색상 변화만으로 증기성분 판단시           화재원인 분석에 오류가 발생 할 가능성이 있음.

검정 2 : 인화성액체와 석유계 화학물질탄화 증기 유류검지기 채취시 앰플          색상 변화만으로 휘발성 액체성분의 판별이 용이하지 않음.

□ 양주 등 고농도 알코올 주류 증기 유류검지기 채취시 앰플 색상 변화를 통해 액체의 종류 판별가능 여부 확인

□ 촉진제Accelerant 사용시 바닥(장판)에 형성되는 화재 패턴이론 검정

□ 기타 화재 공학적 전문지식, 사례, 경험 등을 토대로 가설 수립

가설검증 [화학물질 연소에 따른 유증채취 및 연소물질 감정의뢰]

□ 실험개요

- 기  간 : 2015. 8. 11.(화) ~ 8. 21(금)

- 장  소 : 강서소방서 화재조사 분석실 / 4층 옥상(바닥패턴실험)

- 인  원 : 6명(지휘팀 조사․감식 전원)

- 준비물  : 의류(화학섬유), 술(소주,양주), 플라스틱(PP,PET,PVC 등), 비닐장판, 화장품(스킨종류), 이동식 연소기, 거즈(탈지면), 냄비, 라이터, 유류검지기, 적외선 온도측정기, 비디오카메라, 사진기, 장판 등.

□ 실험방법

ⓛ 가연물 직접 연소 : 의류(유류), 의류(플라스틱+스킨+양주)

√ 고체 가연물 직접착화 / 액체가연물 고체에 살포 → 액체 침윤된 고체가연물 직접 착화

⓵	⇒	⓶		⇒	⓷	⇒	⓸
가연물 직접연소 (라이터)		탄화 물질	유증측정		반응확인		감정결과 회신
			수거		전문기관의뢰

② 가연물 간접 연소 : 플라스틱, 양주 등

√ 냄비+고체․액체 가연물 이동식 연소기로 가열 (간접 연소)

⓵	⇒	⓶		⇒	⓷	⇒	⓸
가연물 간접연소 (냄비전도열)		연소가스	유증측정		반응확인		감정결과 회신
			수거		전문기관의뢰

※ 거즈(탈지면 등) 활용 연소가스 채취 후 밀봉

③ 인화성 촉진제Accelerant 사용시 바닥(장판)에 형성되는 화재패턴 검정

√ 휘발유, 경유, 알코올, 주류(양주,소주), 화장품(스킨종류)

⓵	⇒	⓶		⇒	⓷	⇒	⓸
세트제작 (합성수지 장판)		촉진제 Spread	휘발유 등		바닥패턴 확 인		유사화재 패턴검정
			점화

□ 실험내용

- 가연물 직접 · 간접 연소에 따른 유증 반응 관찰 (유류검지기 사용)

- 전문기관 의뢰 물질과 유증반응 물질의 일치·불일치 여부 확인

- 비닐장판 및 플라스틱, 직·간접 착화에 따른 형상 관찰

- 알콜계 탄화수소 침윤 물질 유증반응 및 전문기관 의뢰 결과 확인

- 인화성 액체 촉진제 사용시 바닥에 형성된 화재패턴 관찰

※ 가설 검증(재연실험)실패 → 가설수립 재 설정 → 실험 방법 채택  → 재 검증.

□ 화재사례

****************************** *

*****************************************

*************

*********************************************

*****************

**********************************************

사진 1,2	거실 내부 및 바닥 장판 탄화흔

******************************* *

****************************************

***********

*********************************************

*****************

************************************************

사진 3,4	안방 및 거실 바닥 탄화흔/Splash Pattern 형성과정 분석

주요 실험 장비

명 칭	사 진	주요기능	비 고
유류 검지기		❖ 휘발성 유증기 채취후 앰플의 색상을 통해 액체의 종류 판별
적외선 열상 카메라		❖ 온도 변화 및 온도측정․저장용으로 활용
비디오 카메라		❖ 실험과정 등 주요자료 녹화 저장용으로 활용

Ⅳ		기대효과

❍ 실험결과 유류검지기를 통해 판별 가능한 유증기 종류 규명

❍ 연소촉진제 사용화재시 바닥패턴의 분석을 통해 과학적인

화재원인 규명 범위 확대

❍ 화재 성상별 자료 축적으로 과학적인 화재조사 기법도입

❍ 화재조사․감식 요원의 전문화 및 업무역량 향상

Ⅴ		행정사항

❍ 재연실험 관련자료 수집 및 준비를 위한 비번일 활동시 초과근무 인정

❍ 재연실험시 안전관리자 동석 및 보호장구 착용으로 안전사고 사전 방지

❍ 옥내소화전 연결 및 소화기 등을 비치하여 화재 확산 대비. 끝.