문서번호	수락119안전센터-3357
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장	결재
지훈	장석호	08/11 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
14
119안전센터명	3팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 장석호		소방사 지훈	소방위 이흥식 외 4명

⑴ 현상파악 : 염산으로 화장실을 청소하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	절단 대상물에 따라 사용되는 절단날이 각각 다름에 따른 조작상의 위험이 있다
2	○	절단기의 심한 진동과 무리한 작업으로 안전사고의 발생 위험이 있다 ◎★
3	○	비산되는 불꽃에 의해 인접 가연물로 연소 확대의 위험이 있다.
4		공기호흡기 착용 등 시야장애로 절단날의 무리한 충격에 의한 부상 위험이 있다
5		백드래프트(역화현상)에 의한 진압대원의 부상 위험이 있다.
6

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	절단 대상물에 따라 사용되는 절단날이 각각 다름에 따른 조작상의 위험이 있다	절단 대상물에 따른 적절한 날의 상태를 확인 후 작업한다.	※	절단날 확인
		주위의 안전확인 후 정확한 자세를 취하고 숙련된 대원이 작업한다
2	절단기의 심한 진동과 무리한 작업으로 안전사고의 발생 위험이 있다 ◎★	보조대원을 배치하고 무리한 작업시 교대로 작업을 수행한다.	※	안전사고 유의
		셔터 파괴 후 급격한 제거 작업을 하지 않고 안전 확인 후 서서히 개방한다.
3	비산되는 불꽃에 의해 인접 가연물로 연소 확대의 위험이 있다.	인접 가연물로 연소시 관창수는 적절하게 화재 진압을 한다.	※	불꽃비산 방지
		장갑을 착용한다.