문서번호	역사도심재생과-8865
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도심관리팀장	역사도심재생과장
김광현		代정재현	08/11 신중수
협조

광화문광장 해치보드 고장수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시재생본부

(역사도심재생과)

광화문광장 해치보드 고장수리 계획

광화문광장 해치마당 진입로에 설치되어 서울시 공익광고 영상을 표출하는 해치보드의 부품 노후화로 인하여 아래와 같이 수리하고자 보고드림

해치보드 운영 및 현황

○ 수량 : 컬러 LED 전광판 1대

○ 프레임 규격 : 5,080(W) × 2,200(H)[전광판 규격 : 4,800(W) × 1,920(H)]

○ 해상도 : 256만 회소(800픽셀 × 320픽셀)

○ 운영시간 : 10:00 ~ 22:00

○ 용도 : 시정 홍보, 행사 안내, 공익 광고 등

○ 편성수량 : 10개 내외 영상물

○ 송출방법 : 시민소통담당관 공익광고 표출요청에 따른 편성수량 송출

(월 2회 – 2, 4주)

고장 내용

○ PCB기판내 파워 서플라이(30W) 소손으로 불안전한 영상표출 및 모듈 고장

○ 현황 사진

전광판 모듈 고장	파워 서플라이 고장

보수 일정

○ 일시 : 2015.08.08.(토) ~ 2015.08.11.(화)

○ 수리업체 : ㈜오라시스템(해치보드 시공업체)

○ 보수내용 :　전광판 모듈 및 PCB기판 파워 서플라이(30W) 교체

소요 예산

○ 소요예산 : 440천원

○ 예산과목 : 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 역사도심활성화,        광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비

보고자 의견

○ 해치보드 시공업체에 의뢰 빠른시일내 보수완료하여 시민들에게 유용한 생활

정보와 시정소식을 제공하고자 함.

붙임 : 견적서 1부. 끝.