문서번호	정수운영과-8441
결재일자	2015.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
박대원	代지호선	08/12 차윤기

이산화탄소 저장설비 압력계 고장보고

광암아리수정수센터 정수운영과

이산화탄소 저장설비 압력계 고장보고

우리정수센터 이산화탄소 저장시설에 설치된 디지털 압력계 노후로 인한 고장으로 압력수치 오작동 및 부정확한 압력표시 등으로 가스 안전관리에 문제가 발생하고 있어 신제품으로 교체하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□압력계 현황

○ 압력계 종류 : KONICS Pressure Transmitter

○ 모델명 :PTF30-G6NN-F8

○ RANGE : 0 ~ 35kg/㎠ (Use No oil)

○ PowerSupply : 15 ~ 35V dc Output 4~ 20mA dc

○ 설치년도 : 2010년 10월

○ 설치위치 : 이산화탄소 2번 저장탱크

○ 고장사유 : 노후로인한 고장발생

□조치의견

○ 신제품을 구매하여 교체하고자함

○ 소요예산 : 약60만원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비,정수비,수선유지교체비.끝.