문서번호	물관리정책과-13631
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
정영환	윤승범	08/13 최진석

『사평역 주변 오염 지하수 조사 및 정화용역 계약』에 따른 사평역 터널 유출지하수 시료채취 계획(2차)

『사평역 주변 오염 지하수 조사 및 정화용역 계약』에 따른

사평역 터널 유출지하수 시료채취 계획(2차)

2015. 8.

도시안전본부

물관리정책과

『사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화용역 계약』에 따른

사평역 터널 유출지하수 시료채취 계획(2차)

『사평역 주변 오염 지하수 조사 및 정화용역 계약』에 따른 역사 터널 내 유출지하수에 대한 악취와 오염분석을 위한 2차 시료 채취임.

※ 1차 시료 ‘15. 4. 28. 실시

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 사평역 주변 지하수오염 조사 및 정화용역

❍ 용역기간 : ‘15. 3. 11. ～ ‘15. 12. 20.

❍ 용 역 사 : 한국농어촌공사 경기지역본부

❍ 계약금액 : 219,520천원

❍ 주요과업

- 지하수위 관측 693회

- 지하수시료 채취 및 오염도 분석 190점(관측정 128, 터널 62)

- 오염지하수 양수처리 250톤 등

□ 시료채취 계획

○ 일    시 : ‘15. 8. 20.(목) 00:00 ~ 05:00

○ 참여인력

- 서울특별시 물관리정책과 공업7급 정영환(현장감독)

- 한국농어촌공사 책임기술자 김정희 등 6명 내외(시료채취)

- 서울9호선 운영(주) 사평역사 직원 1명(현장 안내)

※ 작업자 안전예방을 위해 서울9호선운영(주) 직원 안내에 따라 시료채취

○ 세부추진사항

- 터널 및 집수정 내 악취방지시설 관리실태 점검

- 승강장 및 역사 주변 악취 모니터링

- 맨홀 지하수 간이 수질측정(휘발성 유기화합물, 전기전도도, 용존산소 등)

- 유출지하수 시료 채취 및 수질분석

○ 시료채취 위치 : 지하철 터널내 맨홀 18개소

- 사평역 ~ 고속터미널 구간 : 12개소

- 사평역 ~ 신논현역 구간 : 5개소

- 사평역 집수탱크 배출구 1개소

고속터미널 방향

신논현 방향

□ 행정사항

○ 사평역;서울운영9호선(주) : 역사 터널 현장 안내 협조.   끝.