보고서(성동구 홍익동 15*번지 앞 상수도관 이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	김광운	08/17 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-21083

성동구청 치수과에서 시행하는 『********** 일대 침수방지공사』 구간 내 성동구 ************ 부설된 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 성동구청 치수과-2173(2015.08.07.)호

공 사 명 : ********** 일대 침수방지공사

이설위치 : 성동구 ***********

이설대상 : 상수도관 D=100mm, L=2m(2개소), D=80mm, L=2m(1개소)

보고내용

하수관거 개량공사 구간에 매설된 상수도관 확인결과 D=80~100mm 확인됨.

☞ 이설 상수도관로 현황

위치	상수도 이설현황	이설사유	비고
******** ********	2001/DCIP/D100mm, L=2m(2개소) 이설, D80mm(GIS상 미확인), L=2m(1개소) 이설	하수관거 개량공사 구간내 매설되어 있어 저촉됨

확인결과 상수도관이 하수관거 개량공사 구간내 위치하고 있어 상기 공사건에 저촉되므로 상수도관(D=80~100mm)을 이설하여야 할 실정임.

향후계획

위와 같은 실정으로 상수도관 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체이설토록 통보코자 하고,

공사 세부 계획 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 공사에 철저를 기하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.