문서번호	주차계획과-3277
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차관리팀장	주차계획과장
고광호		이미경	03/12 안석진
협조

공영주차장 점검결과 검토 보고

(압구정고가1.2, 동호대교(남),영동6교하부)

2014. 3.

도시교통본부

(주차계획과)

공영주차장 점검 결과 검토 보고

우리 시에서 민간위탁 운영 중인 고가하부 주차장(주차부스)의 점용신청과 관련하여「서울특별시고가 하부 점용허가 기준」에 의거 공영주차장을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검 개요

○ 점 검 일 : 2014. 3.10(월)

○ 점검개소 : 공영주차장 4개소

○ 주차장명 : 압구정고가1, 압구정고가2, 동호대교(남), 영동6교 주차장

○ 수 탁 자 : 아마노코리아(위탁기간 : ‘13.11.1 ~ ‘16.10.31)

Ⅱ		점검 방법

○「서울특별시 고가 하부 점용허가 기준」에 의한 시설기준 적합여부

※ 서울특별시 고가하부 점용허가기준 제4조(주요 구조와의 이격 등)

점용시설은 도로시설물의 안전점검, 유지관리, 화재 등으로부터의 보호를 위하여 도로시설물 주요 구조로부터 이격하여야 한다.

1. 교대 및 교각으로부터의 1.5m 이상으로 한다(단, 고정물 적치시 2.0m이상으로 한다.

2. 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리는 최소 2.0m 이상으로 한다.

3. 주차장은 도로시설물 형하고(고가하부 노면에서 거더하부 사이의 높이)가 4.5m 이하인 구간은 사용하게 하여서는 아니한다. 단, 승용차만을 주차하는 곳은 2.5m로 완화 할 수 있다.

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

○ 설치 적합 :  압구정고가1, 영동6교 주차장 주차부스

○ 설치 부적합 : 압구정고가2, 동호대교(남)주차장 주차부스

▷ 고가 교각으로부터 이격거리가 1.5m 이내에 설치되어 이동조치 필요

□ 조치계획

○ 고가하부 점용허가기준에 맞지 않은 주차부스(2개소)에 대하여       기준에 맞는 장소로 이동 설치 : 3.25(예정)

붙임 : 위치도1부.  끝.