문서번호	도로보수과-7846
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
구희옥		08/18 김권일
협조
	주무관		최대성

동공 원인조사 결과 및  조치보고

(영등포구 양평로 162 양평교 하부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8. 17

동공 원인조사 결과 및 조치보고

관내 도로순찰 중 양평교 하부 양평로 162앞 동공의심 구간에 대하여 굴착조사한 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 일    시 : ‘15. 8.13(화) 18:00~18:00

○ 장    소 : 영등포구 양평로 162(양평교 하부)

○ 조 사 자

- 도로보수과 : 최대성, 심혁명

- 도로보수과 직영작업반 : 정용주반장 외 2

○ 굴착조사

- 투입인원 및 장비 : 포크레인 1대, 트럭 1대, 직영작업반3명

※ 포크레인 1대 : 관내 포장도로 일상유지보수공사 업체에서 지원

- 굴착규모 : 폭 1.5m, 길이 1.5m, 깊이 1.5m

【 위 치 도 】

양평로 162앞(양평교 하부)	동공 굴착 현장

Ⅱ		조사결과 원인분석

○ 동공규모 : 도로침하  0.3m, 길이 0.3m

○ 원인분석 : 원인불명

- 영등포구 양평로 162앞(양평교 하부) 도로침하로 동공의심 구간을 굴착하였으나 원인을 규명하지 못하였음.

Ⅲ		조치계획

○ 포크레인 장비사용 비용은 관내 포장도로 일상유지보수공사 설계변경시 정산 처리

【 사 진 대 지 】

공 사 전	공 사 중