보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이연한	유명수	08/19 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-24457

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 08. 18.

보 고 자 : 지방시설주사보 이 연 한

□ 현  황

건물명칭	성신여자고등학교
건물현황	관리소장	나경희	소재지	성북구 돈암동 산11-269
			전화번호	02-6930-9113	건축년도	2008
	건물용도	학교		건물층수	지하1층/지상5층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	지하1층	1개소	20ton	frp
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	현재 지하 저수조는 철거하였으며, 옥상 물탱크는 소방용수로만 사용하고 있는 실정임
	물탱크 철거여부	지하 저수조 철거
	배관 구조 변경	순직결급수 전환
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.