문서번호	급수운영과-21691
결재일자	2015.8.20.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	08/20 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월19일)

탐 지 일	2015년 08월 19일 (수요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 70브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 70브럭	성동구 도선동 185-13	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기 누수음 확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 19개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소화전 : 17개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 34개소 - 빗물받이 : 27개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 19일(수요일)		기간제(B조)
탐지구역	용마산 44브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마산44 블록	동대문구 장안동 358-25	○ 누수징후 발견 - 좌동 아파트 앞 도로 제수변 내누수확인 바라며(시약반응) 옆 제수변은 소음이 약하므로 이에 누수확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 33개소 - 중형밸브실 : 28개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 19일 (수요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동03 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동03블럭	중랑구 묵동 239-179,180	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기 확인 요망 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 10개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 43개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 38개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.