문서번호	수락119안전센터-3469
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	08/20 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
22
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 김민형		소방장 조태훈	소방위 이영 등 5명

⑴ 현상파악 : 전선이 늘어진 전신주 부근에서 사다리를 전개하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	사다리 위에서 작업중 고압선에 닿아 감전 된다.
2	○	사다리를 전개하다 고압선에 닿아 감전된다.
3	○	사다리가 고압선에 걸려 대원들이 사다리에서 떨어진다
4		사다리를 전개후 회수하다 고압선에 닿아 감전된다
5		늘어진 전선은 고압의 전기가 흐르고 있다
6		작업하던중 사다리가 옆으로 넘어지면서 전신주에 닿아 감전된다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	사다리 위에서 작업중 고압선에 닿아 감전 된다.	고압선 근처에 사다리를 전개하지 않는다		전기차단
		전기관계자에게 전기을 차단토록 요청한다	※
		고압선 주변에서 안전거리 확보 작업한다.
2	사다리를 전개하다 고압선에 닿아 감전된다.	고압선과 안전거리를 확보하여 전개한다	※	안전거리 확보
		절연봉으로 전기차단 후 작업한다
		안전관리자 책임하에 작업을 시작한다
3	사다리가 고압선에 걸려 대원들이 사다리에서 떨어진다	현장 지휘관은 고압선 위험을 사전 제거한다.	※	사전제거
		주변에 안전매트 등을 설치하여 떨어짐에 대비한다.

⃞ 훈련사진