문서번호	교통운영과-16245
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	08/21 강진동
협 조
	주무관			최용덕
	주무관			김상범

「교통량측정용 차량검지기 보수공사(연간단가)」

원인자공사 1차 현장검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.8

교통운영과

(신호운영팀)

「교통량측정용 차량검지기 보수공사(연간단가)」

원인자공사 1차 현장검사 결과보고

교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가) 원인자공사 1차 보수공사가

완료되어 지점별 준공검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 계약번호 20150*******00(2015.5.13.)「교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사」

❍ 교통량측정용 차량검지기 원인자공사 1차 작업시행 보고「교통운영과-13079(2015.7.7.)」

❍ 교통량측정용 차량검지기 유지보수 공사 작업지시(원인자1차)「교통운영과-13178 (2015.7.8.)」

□ 검사개요

❍ 사 업 명 : 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가) 원인자공사 1차

❍ 공사장소 : 사직터널 외 4개 지점

❍ 공사기간 : 2015.7.8.∼2015.8.7.

❍ 계 약 자 : 건웅신호산전(주) 대표 박정현

❍ 준공금액 : 금38,966,000원

❍ 검사일자 : 2015.8.18.(화)

❍ 검 사 자 : 권혁주, 김상범, 건웅신호산전(주) 현장대리인 심재길, 신형도

❍ 검사방법 : 검지기 설치상태 및 작동상태, 충진상태, 물량, 공사사진등

□ 대상지점

연번	지점명	공사내용	비고
1	사직터널	검지기 4각(6기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험
2	서소문삼성건설	검지기 4각(6기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험
3	동작대교남단(유출)	검지기 4각(6기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험
	동작대교남단(유입)	검지기 4각(6기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험
4	수서IC	검지기 4각(16기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험
5	종합운동장(올림픽로)	검지기 4각(4기), 리드인, 루프선, 측구리드인 배관, 검지기 시험

□ 검사결과

연번	검사내용	검사결과	비고
1	지정된 차로 검지기(4각) 설치상태	적정	적정시공
2	검지기 컷팅상태 및 컷팅깊이	적정
3	검지기 충진상태	적정
4	리드인 컷팅상태 및 컷팅깊이	적정
5	리드인 충진상태	적정
6	측구 설치상태	적정
7	터미널 및 라인타이 부착상태	설치
8	제어기 내부 점유상태	정상
9	교통개선기획실 정보 수집상태	정상
10	설치물량 확인	정상

□ 교통개선기획실 집계상태

연번	지점명	집계상태	비고
1	사직터널	교통정보과 검지기 설치위치 변경 요청에 따라 휘더선 접속 후 집계상태 확인 가능 함	적정시공
2	서소문삼성건설	정상집계
3	동작대교남단(유출)	정상집계
	동작대교남단(유입)
4	수서IC	정상집계
5	종합운동장(올림픽로)	정상집계

□ 향후계획

❍ 검사결과, 적정시공에 따라 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가) 원인자공사

1차에 대하여 공사대금 지급 및 원인자 비용 정산코자 함.

붙임 : 1. 교통량측정용 차량검지기 현장검수 사진 1부

2. 준공서류 1식.  끝.