문서번호	교량보수과-1157
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		03/13 김환겸
협조
	주무관		배상현

해빙기 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고 [잠실철교]

동부도로사업소

(교량보수과)

해빙기 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고

□ 점검시설 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도
잠실철교	광진구 구의동~송파구 신천동	연장 1,235m, 폭 4.4m	1종	1979

□ 점 검 일 : 2014년 3월 12일

□ 점 검 자 :  시설7급 조 장 호, 시설8급 배상현

시설안전자문위원  이 성 민

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항

- 노후화로 인한 강박스 외부도장 손상

- 아스팔트 포장 균열 발생

- 방호울타리 노후화로 인한 녹 발생

- FCM 부재 : 강박스 형식으로 소형차 및 보행인(자전거) 전용으로

이용하고 있어 변동응력 수준이 낮고 용접상태등이

비교적 양호하여 안전상 문제점은 없음

□ 조치내용

❍ 한강교량 일상유지보수공사 활용 정비예정

❍ 강박스 외부도장 : 2014년 잠실철교 보수공사 시행예정

붙 임 : 안전점검 보고서 1부. 끝.