출 장 보 고 서

결재	★주무관	수질조사과장
	최병도	03/13 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 3. 13
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도,권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-03-13	14MT-01387	강남-01-청담	학동로43길 17	논현2동주민센터	암사	0.22	7.0	0.08
2014-03-13	14MT-01388	강남-02-청담	봉은사로 171	여러분병원	암사	0.31	7.0	0.06
2014-03-13	14MT-01389	강남-03-방배	효령로 14	기아모터스	암사	0.25	7.1	0.07
2014-03-13	14MT-01390	강남-04-방배가3	방배로 66	엔느 서초점	암사	0.24	7.1	0.07
2014-03-13	14MT-01391	강남-05-방배가3	효령로7길 7	SK방배주유소	암사	0.31	7.1	0.06
2014-03-13	14MT-01392	강남-06-방배	동작대로 26	에스오일방배주유소	암사	0.27	7.1	0.08
2014-03-13	14MT-01393	강남-07-반포	강남대로101길 17	주진빌딩	암사	0.28	7.1	0.08
2014-03-13	14MT-01394	강남-08-반포	동광로 184	한국타이어서래점	암사	0.30	7.1	0.07
2014-03-13	14MT-01395	강남-09-서초	영동대로 235	GS은마주유소	암사	0.29	7.1	0.06
2014-03-13	14MT-01396	강남-10-서초	남부순환로 3179	SK대치에너지	암사	0.27	7.1	0.08
2014-03-13	14MT-01397	강남-11-암사	헌릉로637길 22	송파농협세곡지점	암사	0.21	7.1	0.08
2014-03-13	14MT-01398	강남-12-암사	밤고개로24길 60	방죽마을경로당	암사	0.24	7.0	0.08
2014-03-13	14MT-01399	강남-13-광암3	오금로32길 30	하이큐빌딩	광암	0.27	7.1	0.07
2014-03-13	14MT-01400	강남-14-광암3	송이로 17	한양카써비스	광암	0.23	7.1	0.08
2014-03-13	14MT-01401	강남-15-광암1	천호대로157길 7	풍납1동주민센터	광암	0.25	7.0	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
강남구-9	0.06	0.06	0.06	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강남구지점) : 14MT- 01387 ~ 14MT- 01401). 끝.