문서번호	시설보수과-6584
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	08/24 조병준
협조

『시설물 보행안전지킴이』 구성ㆍ운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

『시설물 보행안전지킴이』구성ㆍ운영계획

교량 위치와 인접한 주변의 주민을 보행안전지킴이로 선정하여 보행안전 저해요인을 신고받아 즉시 보수조치함으로써 보행자 편의를 도모하기 위한 『시설물 보행안전지킴이』 구성ㆍ운영계획임

Ⅰ		관련근거

○ 2015년 도로사업소 시장 업무보고 : 2015.3.16.(월)

-『시설물 보행안전 지킴이』구성ㆍ운영

○ 교량 보행안전지킴이 구성ㆍ운영 추진 철저 : 동부도로사업소 시설보수과 4374호

(2015.8.12)

Ⅱ		보행안전지킴이 개요

○ 시행대상 : 보도가 설치되고 보행시민이 많은 하천 횡단교량

○ 구성·역할 : 교량 인접주민을 선정(1~2명)하여 보행안전 저해요인 신고

○ 시행방법 : 안전 저해요인 신고 접수시 신속한 보수 조치

Ⅲ		세부시행계획

○ 시행대상 선정 : 교량 18개중 보행자 통행이 많은 9개 교량

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	규 모		설계 하중	교량형식	준공일	시공사	비 고
					폭	연장
1	목 동 교	2종	B	영등포구 양평동 57 ～ 양천구 목동 174	19.9 26.1	240	DB18 DB24	PSCI ST-BOX	68.10.01 86.12.	현대건설
2	고 척 교	2종	B	구로구 구로동 653 ~ 구로구 고척동 62	37.5	203	DB24	PSCI SPG PREPLEX	70.12. 1975, 86.01.01	협화실업, 한양
3	오 목 교	2종	B	영등포구 양평동 28 ～ 양천구 목동 409	40	260	DB24	PSCI	77.10.24 87.09.30 00.07.21	협화실업, 한양, 원하종합건설
4	신정2교 (오금교)	2종	B	양천구 신정동152-1 ~ 구로구 구로동612-1	36	270	DB24	ST-BOX	88.02.29	고려산업개발

5	서 울 교	2종	B	영등포구 여의도동19 ～ 영등포구 영등포동	24.2	255	DB24	PSCI	04.12.30	현대건설
6	여의2교	2종	C	영등포구 여의도동18 ～ 영등포구 영등포동94	40	220	DB24	PREPLEX	90.02.26	극동건설(주)
7	개 봉 교	법외	B	구로구 개봉동 290 ~ 경기도 광명시	25	60	DB18	PCI	81.12.31	서광산업
8	도 림 교 (구로)	법외	B	영등포구 문래2가30 ～ 신도림동 330	30	60	DB24	STI	74.12.01 06.12.19	남양진흥 공업
9	구로1교	법외	B	구로구 구로동 181 ~ 대림동 1087	25	66	DB18	PCI	78.02.28	우신건설

○ 추진일정

- ’15.9.15 : 교량별 보행안전지킴이 선정(구청 협조)

- ’15.9.25 : 보행안전지킴이 시행

- ’15.10월 이후 : 보행안전지킴이 운영 및 실적관리

○ 보행안전지킴이 관리명부(양식)

하천명	시설물명	시설물 관할 행정동	보행안전지킴이
			성 명	주소	연락처 (핸드폰)
안양천	목동교	양천구 목동	홍 0 0	서울시 양천구 목동 00-00	*************
		영등포구 양평동	김 0 0	서울시 영등포구 양평동 00-00	*************

따로붙임   교량 보행안전지킴이 신고접수 처리대장 1부.   끝.