문서번호	급수운영과-16257
결재일자	2015.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		08/25 代공문수
협 조

계량기 보호통 빗물유입 및 배수불량에 따른 정비 보고***********

2015년  8월

강남수도사업소

(급수운영과)

계량기 보호통 빗물유입 및 배수불량에 따른 정비보고

강남구 ************ 계량기 보호통에 빗물유입 및 배수불량으로 계량기 검침이 어렵고 겨울철 계량기 동파 우려 민원이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

□ 위    치 : 강남구************

□ 민 원 인 : ******************

□ 보 호 통 : D=15mm(2012.11.22. 누수복구 공사시 설치)

□ 보고내용

□ 상기 위치의 수도계량기 보호통(15mm) 상단으로 빗물이 유입되어 우기시 빗물유입 및 배수불량으로 계량기 검침이 어렵고 겨울철 계량기 동파가 우려된다는 민원이 접수되어 현장조사 결과, 계량기 보호통이 지면보다 낮게 설치되어 빗물 등이 유입될 수 있는 실정이며 보호통 설치장소가 *********** 통행로로 보행자의 안전사고 우려가 있음.

□ 조치의견

□ 위 보고 내용과 같이 수도계량기 보호통을 보행자 통행이 거의 없는 인접 구간에 지면보다 높게 재설치하여 원활한 계량기 검침 및 계량기 동파를 예방코자 하며, 2015년 압구정동외 6개동 상수도공사 연간단가업체에 작업지시하여 완료토록 하겠습니다.

□ 공사개요 : D=15mm 보호통 이동 및 인상 정비

따로 붙임 : 위치도 1부.  끝.