문서번호	도로보수과-4226
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
박영권		김석권	08/25 代송재우
협조

도로노면 배수불량구간 점검 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  8.

남부도로사업소

(도로보수과)

도로노면 배수불량구간 점검 및 정비계획

최근 잦은 비로 도로노면의 파손, 침하에 따른 도시미관저해 및 물고임 등으로 시민통행에 불편을 초래하고 있는 차도구간에 대하여 점검 및 정비계획을 수립 시행에 만전을 기하고자 함

■ 추진근거

❍ 차도 배수불량 정비(예방)철저(도로관리과-11948(2015.8.3)

■ 점검기간 : 2015.8.21 ~ 8.27(5일간)

■ 도로 현황

❍ 5개구 47개 노선(연장 151.24㎞, 면적 5.06㎢)

구 분	노선수	연장(km)	면적(a)	비 고
계	47	151.24	5.06
영등포구(일부)	7	24.96	0.76
관 악 구	10	33.28	0.98
동 적 구	10	28.55	1.02
금 천 구	8	18.56	0.53
서 초 구	12	45.89	1.77

■ 주요 점검사항

❍ 포장도로 노면 종·횡단 경사유지 여부, 도로소파, 측구파손 상태

❍ 소성변형, 거북등균열, 종,횡방향 균열 상태

❍ 빗물받이 높이 부적정, 빗물받이 청소 상태, 배수기능 저하(빗물고임 등)여부 등

■ 점검반 편성

❍ 점검책인자 : 도로보수과장

❍ 점검조 : 3개조(1,2,3조) 편성 운영

구 분	점검당당 구	점검담당 공무원	비 고
1조	서초구	박영권, 손경선
2조	금천구, 동작구	한수영, 조경현
3조	영등포구,관악구	정철식, 박병규

❍ 점검차량 : 순찰전용차량(스타렉스 87우 5117 활용)

※ 점검담당자 : 관리대장, 관리카드 작성 8.27한 제출

■ 점검결과 조치

❍ 도로노면 소파, 침하, 소성변형 등 점검시 지적사항

- 직영반 또는 긴급복구업체에 작업지시하여 조치

※ 도로경계 측구파손, 빗물받이 높이 부적정, 빗물받이 청소상태, 배수기능저하(빗물고임 등) 부분은 유지관리부서에 통보 조치

❍ 도로노면 종·횡단구배불량, 거북등 균열 등은 정비계획 수립후 항구 조치

※ 정비계획 및 처리결과 ⇒ 서울시 도로관리과 제출(2015.8.28한)

첨부  1) 관련공문 1부

2) 관리대장 양식 1부

3) 관리카드 양식 1부. 끝