문서번호	도로보수과-8155
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	08/27 조병준
협조

고척지하차도옹벽외 2개소 정밀점검용역

중간보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.26

강서도로사업소

(도로보수과)

고척지하차도옹벽외 2개소 정밀점검용역

중간보고회 개최 결과보고

안양천길 고척지하차도옹벽외 2개소 정밀점검용역에 대한 중간보고회를 아래와 같이 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

용역명	시설개요			기 간	용역비 (천원)	공정율
	시설명	높이(m)	연장(m)
안양천길 고척지하차도옹벽외 2개소 정밀점검용역	고척지하차도옹벽	0.83~ 4.75	205	‘15. 5.12 ~10. 8	31,133	80%
	가리봉철도고가옹벽(오류방향)	0.11~ 6.13	368
	가리봉철도고가옹벽(시흥방향)	0.28~ 7.10	421

Ⅱ		개최현황

❍ 일    시 : 2015. 08. 25(화) 15:30 ~ 17:00

❍ 장    소 : 강서도로사업소 도로보수과 회의실

❍ 참 석 자 : 4명(도로보수과장, 시설물담당외 1인, 책임기술자)

Ⅲ		주요 보고내용

❍ 외관조사 결과 손상내용 및 주요 손상원인 보고

❍ 현장조사 및 상태평가 결과보고

❍ 보수·보강방안 및 개략공사비

❍ 향후 잔여공정 및 최종보고회 계획 일정 보고 등

Ⅳ		지적 및 검토사항

❍ 대상시설물 중 고척지하차도옹벽 명칭 수정

⇒ “고척지하차도옹벽” → “고척2지하차도옹벽”

❍ 통로BOX 보고서 내용 삭제

⇒ 가리봉철도고가옹벽(오류 및 시흥방향)에 설치되어 있는 통로BOX는 관리주체가 구청으로 금회 과업대상시설물이 아니므로 보고서 내용에서 삭제

❍ 이음부 실런트 보수물량 수정

⇒ 이음부 실런트 탈락 및 열화 등의 손상은 보수물량을 전체 높이로 재산정

❍ 보수물량 할증

⇒ 보수물량 할증을 30%에서 50%로 수정하여 개략공사비 재산정

⇒ 물량이 소량으로 표시되면 향후 보수공사에 어려움이 있음

❍ 기울기 측정위치 오차에 대한 개선사항

⇒ 옹벽 기울기 평가시, 전차와 금회 측정된 기울기의 상대변위가 크게 발생하였으나 이는 측정위치에 따른 오차로 판단되어 차후 점검시 측정오차를 줄이는 방안으로 현장에 위치표지판 부착

Ⅴ		현황사진

Ⅵ		향후계획

❍ 최종보고시 중간보고회에서 지적 및 검토된 사항에 대한 보완

❍ 2015. 9월 둘째주에 최종보고 개최 계획 수립.  끝.