정기(일일)점검 보고서(성내5교, 장지1교)

문서번호	시설보수과-4721
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설보수과장
		한상신		08/27 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
성내5교	B=30.0m, L=54.0m	법정외	1984	시설7	한상신
장지1교	B=50.0m, L=26.0m	법정외	1996	시설7	한상신

□ 점 검 일 : 2015년 8월 25일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 교량 상.하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	성내5교	-	-	-	-
2	장지1교	아스팔트포장 소성변형 발생(복정역 방향)	-	-	지속 관찰

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상 내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	성내5교	- 차선탈색	497㎡	일상유지 작업지시	1
2	장지1교	- 특이사항 없음	-	-	-

첨부 : 점검결과 사진

점검결과 사진

연번 : 1	성내5교 차선 탈색