문서번호	급수운영과-22470
결재일자	2015.8.27.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	08/27 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월27일)

탐 지 일	2015년 08월 27일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	아차산 50브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 50브럭	성동구 송정동 66-207	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가앞 상수밸브에서 누수음 확인요. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소화전 : 27개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 29개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 27일(목요일)		기간제(B조)
탐지구역	용마산37 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마산37 블록	동대문구 장안동101-10	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물 앞 도로 제수밸브 내 이상이 있으므로 누수확인 바람. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 32개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 27일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동42- 04-01 브럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 42-04-01 브럭	중랑구 신내동 331-25	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 제수변 누수확인 요망 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 08개소 - 소화전 : 12개소 - 하수도 : 37개소 - 수도계량기 : 34개소 - 빗물받이 : 33개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.