문서번호	방재시설부-11443
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	08/27 임춘근
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』와우교 구간 무단배출 하수관련 현안사항 검토 보고

2015. 08

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』와우교 구간

무단배출 하수 관련 현안사항 검토 보고

「경의선숲길 공원조성공사」 와우교 구간 공원 부지 내 무단배출 생활하수와 관련한 현안사항 검토 보고임.

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

진행사항

○ 경의선숲길 조성공사(와우교구간) 관련 생활하수관 조치 요청 (치수과-11366호)

○ 생활하수관 조치 요청에 대한 회신(방재시설부-8203호)

○ 와우교구간 생활하수 현황보고(경의경춘감리-2015-681호)

○ 와우교구간 무단배출 생활하수 단속요청(방재시설부-101737호)

○ 와우교구간 무단 배출 생활 하수관 관련 업무 재협의(치수과-16269호)

Ⅲ

현안사항 내용

○ 경의선숲길 공원조성공사 와우교 구간 무단 배출 생활 하수와 관련하여       관리기관(마포구 치수과)에 단속 및 생활 하수관 정비 등 관리 요청하였으나

○ 해당 건축물이 건축(1970년 대) 당시부터 주택 전면부 도로 및 공공하수관     등 기반시설이 공원부지 쪽보다 높아 생활하수관을 공원부지 쪽으로 설치한     사항으로 하수관 정비가 불가하여 마포구에서 공원조성 공사 시 공용 하수관     부설을 요청한 건임.

위치도(동교동 188-1∼188-26)	건축물 조성 단면도

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기구간 주택 생활하수관이 기존 도로부 공공하수관과의 구배불량으로 연결이 불가하여 공원 부지로 생활 하수가 배출되고 있으며, 공사중 주택  연접부 담장이 생활 하수관(pvc 20~100mm,13개소)을 관통하고 있어 담장 철거시 생활 하수관 파손이 불가피하여 이에 대한 복구가 시급한 실정임.

○ 생활 하수관 정비와 관련 기존 도로부 공공하수관 연결에는 상당한 시일이 걸려 하수관 공사후 경의선숲길 공원조성공사 추진시에는 공원조성   공사공정에 차질이 예상되어 공원 경계부에 공용 하수관(D300mm,L=90m)을 매설하여 공원조성 공사에 만전을 기하고자 함(소요예산 : 약 15백만원).

※ 홍대입구역 복합역사 개발사업 일환으로 시행중인 경의선 책거리 조성사업(와우교~홍대입구) 구간 생활 하수 배출에 대하여는 책거리 조성구간 내에 하수관(D450mm)을 부설하여 처리 계획임.

붙 임 : 1) 건설사업관리기술단 현안보고 1부.

2) 마포구 협의 공문 1부.

3) 공용하수관 부설 계획 위치도 1부.  끝.