문서번호	역사도심재생과-9583
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도심관리팀장	역사도심재생과장
김광현		임학본	08/28 신중수
협조
	주무관		임영준

광화문광장 승강기 비상통화장치 구매설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시재생본부

(역사도심재생과)

광화문광장 승강기 비상통화장치 구매설치 계획

광화문광장 내부에 설치되어 운행중인 장애인용 승강기에 비상통화장치를 설치하여 이용시민의 편의를 제공하고자 함

추진근거 및 배경

○ 행정안전부 고시 제2012-14호 「승강기검사기준 전부개정고시안」에 따른

승강기시설 안전관리법 개정으로 승강기검사 기준 강화

○ ’11. 9. 15. 대규모 정전(블랙아웃)시 승강기 내 갇힘 사고 2,000여건 발생하여

총리실 주관 범정부적 대책으로 비상통화장치 및 비상조명등 설치 의무화

주요내용

○ 비상통화장치

- 현행 : 승강기 내 갇힘 사고 등 비상상황 발생 시 상황실 등으로(시설물 내부)

통화 연결될 수 있는 비상호출장치 설치

- 개선 : 비상상황 발생 시 유지관리업체 또는 자체점검자에게(시설물 외부)

자동으로 통화 연결될 수 있는 비상통화장치

<비상통화장치 개요>

승강기 내 비상상황 발생	⇒	비상 버튼	⇒		⇒ 연결되지 않으면
				1차 연결		2차 연결
				•상황실 근무자		• 자체점검자 •유지관리업체 (24시간대기)

기 존	개 선

○ 비상조명장치

- 2(LUX)이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급되는 장치

설치일정

○ 설치일시 : 2015.09.01(화) ~ 2015.09.22(화)

○ 설치업체 : ㈜KT

○ 설치내용 : 비상통화장치 및 승강기내부 비상조명등

소요예산

○ 소요예산 : 2,000천원

○ 예산과목 : 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 역사도심활성화,        광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비

보고자 의견

○ 비상통화장치를 설치하여 승강기 내 비상상황 발생시 이용시민의 편의를 제공

하고자 함

붙임 : 견적서 1부. 끝.