문서번호	시설보수과-3023
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김형섭		박춘배	08/28 이종엽
협 조

성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검용역 결과 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

성동도로사업소

(시설보수과)

성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검용역 결과 조치계획 보고

『시설물 안전관리에 관한 특별법』에 의거 시행한 “성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검” 용역결과 지적사항에 대하여 보수 등 처리계획을 수립하여 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				시설물 개요

○ 규모

시설물명	위 치	구조 형식	규격(m)		준공 년도	비고
			폭원	연장
성동지하차도	성동구 행당동 272-2	RC Box	12	94	‘78.12.28	옹벽 196m
행당고가차도	성동구 행당동130-1	프리플랙스교	32	38	‘09.10.31
마장교(가칭)	용답동(제2마장교와 신답지하차도 사이)	PSC Beam	30	20	미확인	관리외 시설물

Ⅱ				정밀점검 용역 개요

○ 용 역 명 : 성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검용역

○ 위     치 : 성동지하차도, 행당고가, 마장교(가칭)

○ 용역기간 : 2015. 3. 10 ~ 9. 5

○ 용 역 비 : 53,053천원

○ 용역업체 : 기천건설㈜

Ⅲ				정밀점검 용역 결과

○ 외관조사(상태평가) 결과

- 성동지하차도 : 종합평가등급 B등급(상태평가지수 0.250)

부 재	점 검 결 과	비 고
교면포장	ASP 균열 및 포트홀, 소성변형, 우수유출 등
Box 슬래브하면	누수, 백태, 보수재 균열 및 박리 등
Box 벽체	균열 및 보수재 박리, 누수, 백태 등
옹벽	보수부 균열 및 들뜸, 박리, 오염 등

- 행당고가차도 : 종합평가등급 B등급(상태평가지수 0.171)

부 재	점 검 결 과	비 고
교면포장	아스콘균열 및 망상균열, 소성변형 등
바닥판	0.3mm미만균열 및 백태, 박락 등
주형 및 가로보	0.3mm미만균열, 파손, 긁힘 등
교대, 교각	균열 및 균열백태, 파손, 누수, 백태 등
교량받침	고무재변형 및 가이드블럭 맞닿음 등
난간 및 연석	균열, 보수재 박락, 박락, 파손 등
배수시설	배수구 막힘 및 배수관 볼트부식, 이물질퇴적 등
신축이음	후타재 망상균열, 마모, 실링재 파손 등

- 마장교(가칭) : 종합평가등급 B등급(상태평가지수 0.242)

부 재	점 검 결 과	비 고
교면포장	아스콘균열 및 망상균열 등
바닥판	거푸집 미제거, 파손 등
주형 및 가로보	거푸집미제거 및 파손 등
교대	균열, 백태, 파손, 누수흔적, 날개벽이격 등
교량받침	편기현상 등
난간 및 연석	난간변형, 부식, 연석부 철근노출 등

○ 중점점검 관리부재

- 성동지하차도(중대결함 없음)

부 재	내 용	비 고
Box 슬래브하면	- P43~P44구간 누수발생
Box 벽체	- 국부적인 벽체 누수 및 보수재 박리
기둥	- 전구간 국부적인 보수재 들뜸 및 박리
옹벽 벽체	- 보수부 재손상(들뜸, 및 박리) - 표면 오염
교면포장	ASP 균열 및 포트홀, 소성변형, 우수유출 등
중앙분리대	- 횡방향 균열

- 행당고가차도(중대결함 없음)

부 재	내 용	비 고
교면포장	- 포장 망상균열, 소성변형
신축이음	- 후타재 균열
배수시설	- 배수관 접속부 누수
받침장치	- 고무재 변형 및 가이드 블록 맞닿음, 변형
교대	- 수직균열

- 마장교(가칭)(중대결함 없음)

부 재	내 용	비 고
교면포장	- 포장균열
연석부	- 철근노출
거더	- 거더단부 파손
받침장치	- 편기현상
교대	- 날개벽이격

○ 우선 순위별 개략공사비

- 성동지하차도

(단위 ; 천원)

구분	1순위	2순위	순공사비	제경비	개략공사비
총 계	566,850	9,513	576,363	288,177	864,540

※ 교통처리대책 수립 및 가시설비 85백만원 별도

- 행당고가차도

(단위 ; 천원)

구분	1순위	2순위	순공사비	제경비	개략공사비
총 계	55	798	853	427	1,280

- 마장교(가칭)

(단위 ; 천원)

구분	1순위	2순위	순공사비	부대공	제경비	절사	개략공사비
총 계	1,618	486	2,104	841	1,052	7	3,990

※ 부대공 : 철도과선교에 따른 추가시설비

Ⅳ				조 치 계 획

○ 성동지하차도의 시설물의 유지관리를 위해서는 950백만원의 사업비가

필요하여 2016년 예산편성 반영하여 예산확보후 시행

(공사비 865백만원, 교통처리대책수립 및 가시설비 85백만원)

○ 행당고가차도 하자손상에 대해서는 시공업체(한라건설)에 보수요청을 실시

○ 마장교(가칭)에 대하여는 철도과선교(신설~성수지선)로서 향후 관리방안에 대하여 서울메트로와 협의

○ 행당고가(하자외) 및 마장교의 내구성· 안전성 확보를 위하여 일상유지

보수 등으로 정비

○ 중점점검 관리 부재에 대해서는 주기적인 점검을 시행하여 이상 유무 확인

따로붙임 : 1) 요약 보고서 1부

2. 개략 공사비 등 1부