출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이진효	한규문	08/31 어수미

	명에 의하여 2015. 8. 28(금) 소규모 어린이집 석면관리 컨설팅과 관련하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 28.
보 고 자 : 직 환경연구사 성명 : 이진효

보       고       내       용

일    시

2015. 8. 28(금)  10:00 ~ 16:00

건    명

출장결과보고(2015-08-28)

내용

□ 대  상 : 서울시 관내 소규모 어린이집 50개소

□ 출장자 : 강미혜, 이진효

□ 내  용 : 소규모 어린이집(연면적 430㎡미만) 석면관리 컨설팅

□ 실시결과

해당구	어린이집명	소재지	석면 건축자재	시료 채취	비 고
구로구	새한빛 어린이집	구로동 462	텍스, 밤라이트	2건	- 천장전체 텍스, 일부 금이 있음 - 관리상태 양호
구로구	섬기는 어린이집	가리봉동 111-1	불검출	-	- 무석면건축물 - 기존 석면(밤라이트) 제거 완료

- 새한빛어린이집은 비교적 석면관리상태가 양호하며, 섬기는어린이집은 석면 불검출

- 석면자재 손상시 보수방법 등 석면 비산방지요령 안내

□ 관련사진

새한빛어린이집 전경	새한빛어린이집 천장 (텍스)	새한빛어린이집 시료채취(1)

내용

□ 관련사진

새한빛어린이집 시료채취(2)	섬기는어린이집 전경	섬기는어린이집 천장 (무석면 텍스)
섬기는어린이집 화장실 (무석면 칸막이)

□ 향후조치

- PCM법에 의한 공기중 석면농도 측정 및 컨설팅 자료 수합 정리하여 규제미만

어린이집의 석면 관리방안 근거 마련에 활용

끝.