문서번호	정수시설과-2898
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우	안길찬	08/31 박기석
협 조

토목,건축 시설물 유지보수공사

작업지시 계획 (2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

강북아리수정수센터

정수시설과

토목,건축 시설물 유지보수공사

작업지시 계획 (2차)

정수센터내 경계휀스의 파손과 아스팔트 도로균열 등을 「토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 정비함으로서 보안관리와 내구성 향상 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사  기간 : 2015. 05. 18. ~ 2015. 12. 10.

○ 계약  금액 : 68,229,000원

○ 계약상대자 : (주)대영건설 대표 고경례

□ 보고 내용

연번	위 치	점검결과 및 정비대상		조 치 계 획
1	장래예정부지 북측 외곽 휀스	- 소장님 봄철 환경순찰 지적사항 외곽휀스가 노후 및 훼손되어 외부인 출입으로 보안 소홀와 미관저해		- 노후 및 찢어진 휀스를 철거하고 설치 15경간(30m)이나 25경간(50m)으로 추가 필요 ․ 매쉬휀스 설치 : 연장 50m ․ 기존휀스 철거 : 연장 50m ․ 넝쿨제거 : 50m
2	정수장내 아스팔트 도로	아스팔트 도로포장 균열 노후촉진과 미관저해		아스팔트 균열을 컷팅및 미컷팅 당초 500m씩 계획하였으나, 도로 균열물량이 많아 예산범위내에서 2,000m우선 시행 ․ 미컷팅정비 : 2,000m - 도로봉합제는 입고 및 사용량에 따라 정산 실시

□ 향후 계획

○ 상기 보고내용에 대하여 「2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)」에 정비토록 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

○ 신규공종 및 물량증감 사항은 추후 설계변경 시 정산 시행코자 합니다.

끝.