문서번호	급수운영과-22920
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
권영안	김태형	최명익		09/01 홍현구
협 조
	시설관리과장		代최재영

유수율 향샹을 위한 야간 누수탐지 계획수립

2015. 09.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

유수율 향상을 위한 야간 누수탐지 추진계획

우리사업소 전년동기대비 유수율이 하락하여 유수율 특별대책회의 시 지시된 사항으로 2015년 유수율 목표를 달성하고자 전년도 대비 1~6월 중 유수율이 하락한 중블록에 대하여 야간 집중 누수탐지 및 탐사를 실시하고자 함.

1		관련근거

□ 누수방지과-6862(2015.8.19, “유수율 특별대책회의”)

∙‘15.8.27(목)15:00~15:50(사업소장 회의 직후)

2		유수율 현황

□ ‘15.1~6월 유수율 현황

구 분		유 수 율(%)
1~6월 유수율 현황	‘15년목표	97.79
	‘15년 누계	97.62
	‘14년 누계	98.67
	전년대비 증감율	-1.05
6월 유수율 현황	‘15.6월	100.73
	‘14.6월	103.96
	전년대비 증감율	-3.23

□ 전년대비 중블록별 유수율 현황(중블록 11개소)

구 분	대현산 11	대현산 17	아차산 2	아차산 3	용마1	용마2	용마3	용마4	용마5	월곡1	공릉7
‘15.1 ~6월	98.55	137.22	93.19	92.96	96.83	95.47	105.22	110.01	72.22	94.79	93.08
‘14.1 ~6월	96.52	115.84	97.16	99.38	89.61	94.84	102.24	131.13	60.85	90.35	123.3
증 ․ 감	2.03	21.38	-3.97	-6.42	7.22	0.63	2.98	-21.12	11.37	4.44	-30.22

3		야간집중 누수탐지 및 탐사계획

□ 추진방향

전년 동기 대비 유수율이 하락한 중블록을 대상으로 야간 집중 탐지 및 탐사 실시.

- 전년동기 대비 유수율 하락 중블록 및 탐사 대상 소블록

구 분	중블록명	야간탐사 실시 소블록명	전년대비 유수율 하락율(%)
급수운영과	아차산2중블록	아차산13 소블록	-3.97
	아차산3중블록	아차산 61소블록	-6.42
시설관리과	용마4중블록	용마6 소블록	-21.12
	공릉7중블록	묵동31 소블록	-30.22

※ 탐사 소블록 선정기준 : 해당 중블록 중 2014년 누수가 가장 많이 발생한 소블록을 대상으로 선정

유수율이 하락한 중블록 중 GIS 통계자료에 근거하여 최근3년간 누수가 많이 발생한 소블록을 우선적으로 실시.

80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

□ 추진방법

로거는 야간탐지 전날 주간에 설치하고 다음날 회수하여 분석

⇒ 24시간 탐지

하수관로 누수탐사 실시

- 조사방법 : 맨홀뚜껑을 열고 하수관로 내 누수여부 확인 및 조사

누수탐사 결과는 상수도 GIS 내 누수탐지 프로그램에 입력

전문 탐지반 운영 : 2개조(2인 1조)

구 분	성동구, 동대문구	중랑구, 광진구	비 고
담 당	윤근식, 유영곤	이경섭, 이경춘

탐지 및 탐사 인력 편성                              (단위:인)

구 분	계	과장	팀장	지역 담당자	탐지원
1조 (성동,광진)	5	1	1	1	2
2조 (중랑,동대문)	5	1	1	1	2

※ 총괄책임자 : 사업소장(조별 작업 시 참석)

□ 추진기간 : 2015. 9월 ~ 10. 30

∙ 야간 탐사시간 : 23:00 ~ 다음날 05:00(6시간)

6		행정사항

□ 누수징후 발견 시 다음날 주간에 정밀 탐지 실시 후 복구의뢰

□ 야간 누수탐지 후 다음날 대체휴무 실시

붙임 : 대상 중블록 누수발생 GIS 도면 1부.  끝.