투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	수질부장
(경유)
제 목	급수설비(저수조, 옥내급수관) 수질검사 의뢰

우리 연구원의 급수시설에 대해 수도법 제33조(저수조 및 옥내급수관 수질검사의 규정에 의거 수질검사의뢰을 하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

1. 연구원 저수조시설

가. 콘크리트 지하저수조 1조(좌,우 수조 연결형)

나. 스텐레스 옥상수조 1조

다. 신관(증축동)지하저수조 1조

2. 수질검사 대상 : 상기 저수조 및 옥내의 급수배관

3. 저수조 시설의 수질검사항목 및 기준(6개 항목)

항목	탁도	수소이온 농도	잔류염소	일반세균	총대장균군	분원성대장균군 또는 대장균
기준	0.5NTU 이하	5.8~8.5	4.0㎎/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/100mL이하	불검출/100mL 이하

4. 옥내급수배관의 수질검사항목 및 기준(7개 항목)

항목	탁도	수소이온 농도	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU 이하	5.8~8.5	5도이하	0.3㎎/L 이하	0.05㎎/L 이하	1.0㎎/L 이하	3.0㎎/L 이하

.  끝.

	관리부장
★주무관	장세일		운영팀장	김삼임		관리부장	01/02 이형우
협조자
시행	관리부-68	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기 과천시 장군마을3길 30(주암동) 1층 관리부	/
전화	02)570-3210	/전송	02)570-3320	/	jangpalo@seoul.go.kr	/	대시민공개