문서번호	수도박물관-2697
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수도박물관장
문승태		09/04 서동석
협 조	주무관		박노숙
	주무관		차현기

박물관 외등 글로브 정비계획

2015. 09

뚝도아리수정수센터

(수도박물관)

박물관 외등 글로브 정비계획

박물관 본관진입로 및 정수지 주변 외등의 글로브가 탈색되어 조명율이 떨어지고 미관을 저해하고 있어 쾌적한 관람환경을 조성하기 위해 정비코자 함.

□ 외등설치 현황

설치년도	종류	등수	설치위치	비고
2007.12	MH150w	12	본관,정수지 주변	정비대상
2013.09	백열100w	9	별관 주변

박물관 본관 진입로 외등	별관 주변 외등

□ 정비사유

2007년 12월 박물관 개관 당시 시설된 본관 진입로 및 정수지 주변 외등의     글로브(재질:강화플라스틱)가 균열되고 탈색되어 조명율이 떨어지고 미관이     저해되어 정비 필요.

정비대상 : 글로브(강화플라스틱) 12개

□ 시행계획

○ 등주는 재사용하고 탈색된 글로브 부분만 교체 처리.

○ 정비물량이 소량,소액으로 전기공사업 면허소지자(3개소) 견적결과 저가인        아래 업체에게 2015년 9월 25일까지 정비토록하고 일상경비 교부, 계좌입금        결재처리

- 업체명 : 승민전기  김은숙 (☏ 02-932-5981)

- 주  소 : 서울특별시 노원구 상계1동 1008-34

○ 정비금액 : 금2,459,600원

○ 사용예산

상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선교체비, 시설장비유지비

□ 기대효과

○ 조명율 제고 및 미관 확보

○ 쾌적한 관람환경 조성

붙임 : 산출기초조사서(견적서 포함) 1부. 끝.