문서번호	한양도성도감-2219
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
조승제	박승길	09/04 심말숙

문화재 방재시설(소화기) 구매 계획

2015. 9.

문  화  본  부

(한양도성도감)

문화재 방재시설(소화기) 구매 계획

우리시에서 관리하고 있는 지정문화재에 대해 문화재 방재시설(소화기)을 구매 비치하여 화재로 인한 문화재 피해를 예방하는 등 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 개요

□ 보유 소화기 현황

구 분	건 물 개 요	보유 소화기	비고
숙정문	- 구 조 : 한식목구조 바닥면적 : 35.48㎡ 건물규모 : 정면3칸,측면2칸 전체높이 : 12.12m 문루높이 : 6.24m	- 소화기 : 4개
창의문	- 구 조 : 한식목구조 바닥면적 : 52.53㎡ 건물규모 : 정면3칸,측면2칸 전체높이 : 12.25m 문루높이 : 6.24m	- 소화기 : 8개 - 이동식 소화장치:1개
혜화문	- 구 조 : 한식목구조 바닥면적 : 50㎡ 건물규모 : 정면3칸,측면2칸 전체높이 : 12.07m 문루높이 : 6.67m	- 소화기 : 10개 이동식 소화장치:1개
광희문	- 구 조 : 한식목구조 바닥면적 : 40.11㎡ 건물규모 : 정면3칸,측면2칸 전체높이 : 11.94m 문루높이 : 5.90m	소화기 : 22개 이동식 소화장치:1개

※ 소화기 설치 기준(문화재) : 바닥면적 50㎡마다 능력단위 1단위 이상

- 능력단위 : 3.3kg 분말 소화기(3단위), 20kg 분말 소화기(10단위)

Ⅱ		소화기 성능 비교

구분	이동식 미분무 소화기	청정·분말 소화기
장점	소량의 물을 사용하므로 약제피해 및 수손피해가 없음 A,B,C급 화재를 초기에 효과적으로 진압이 가능하다 친환경소화약제(물) 사용으로 2차 환경피해가 없다 소화약제 보충이 쉽다.	화재진화력이 우수하다 가격이 싸다 사용이 간편하다. 모든 화재에 적용성이 있다 휴대 및 이동이 쉬워 신속한 대처 용이
단점	분말소화기에 비해 가격이 비싸다 겨울철 동파방지를 위해 부동액을 보충하여 보관하여야 한다 분사시 엔진 소음이 발생한다. 유지, 관리 비용이 비싸다 ※ 일부에서는 동파방지용 전기 판넬 사용으로 화재위험에 노출 됨	보관환경(습도나 온도)이 적정해야 오랜기간 보관이 가능 상시적으로 입력게이지 등 체크를 해줘야 함 사용후 약제가루가 남아 청소를 해줘야 하는 번거러움이 있음

□ 검토의견

- 당초 구입설치 예정이던 이동식 미분부 소화기는 유지관리의 어려움과 소화성능(6단위)에 비해 가격(11백만원)이 고가 임.

- 숙정문 일대는 산악지형으로 소화장비의 신속한 이동이 필수인 지역이고, 성능 및 장단점 비교결과 이동과 사용이 간편한 청정·분말소화기를 구입 비치하는 것이 타당한 것으로 판단 됨.

Ⅲ		추진계획

□ 사 업 명 : 한양도성 숙정문 주변 분말·청정 소화기 구매 설치

품 명	규격	수량	단 가	공급가	부가세
청정가스소화기	3kg	5개	100,000	500,000	50,000
분말 소화기	20kg	5개	130,000	650,000	65,000
현장 설치비		1개	100,000	100,000	10,000
합 계				1,375,000원

□ 사업대상 : 한양도성 숙정문 주변

□ 사업기간 : 착수일로부터 10일

□ 계약방법 : 수의계약

- 계약업체 : 한국소방공사 (대표자 : 장순우)

(서울 종로구 관수동 129번지) ※담당자 : 김명주 과장(2275-3070)

- 수의계약 사유 : 재난예방을 위하여 긴급한 구매 배치

※「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항 제5호에 의거

추정가격이 5천만원 이하인 물품의 구매 계약

□ 소요예산 : 1,375천원 (금일백삼십칠만오천원,국비70%.시비30%)

- 예산과목 : 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존 정비,

한양도성 재난방지 사업, 자산 및 물품 취득비

Ⅳ		행정사항

□ 2015.9.  : 재무과 구매 계약 의뢰

□ 2015.9.  : 구매 배치

붙 임 : 소화기 비교 견적서 1부.  끝.