문서번호	운영팀-8
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영팀장	소장
김미란		윤광석	01/02 이상례
협조

2013년 환경측정기기 정도검사 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

광암아리수정수센터

2013환경측정기기 정도검사 완료 보고

우리 정수센터에 설치 운영되고 있는 환경측정기기(TMS, 배출수처리시설 방류수 수질자동측정기기)에 대한 정도검사를 실시하고 검사기관으로부터 최종 적합통보를 받았기에 다음과 같이 보고 합니다.

관련 근거

환경분야 시험 ․ 검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제5조내지

제8조제1항

상수도연구원 수운용과-4370호(2009. 07.31) : 환경측정기기 정도검사 관련 고지

정도검사 기기 현황

대  상 : 배출수처리시설 방류수

환경측정기기 정도검사 항목 : COD, SS, pH

검사일자 : 2013. 10. 7 ~ 2013. 10. 8(2일간)

※ 2013. 12. 4 ~ 2013. 12. 5(2일간), COD 일부 부적합 항목 재검사시행

검사대행기관 : 한국산업기술시험원

정도검사 결과 : COD, SS, PH계측기 적합

우리 센터 환경측정기기【COD, SS, PH계측기】에 대해 정도검사를 한국산업기술시험원에서 실시한 결과 환경측정기기 적합 판정

첨 부 : 환경측정기기 정도검사 기록부 각1부.  끝.