문서번호	시설보수과-7031
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	09/07 조병준
협 조

정밀점검용역 중간보고회 개최 결과보고

(개봉철도고가 외6개소 정밀점검용역 외2건)

2015.  9.

시설보수과

『개봉철도고가 외6개소 정밀점검용역』외 2건

중간보고회 개최 결과보고

우리사업소에서 시행중인『개봉철도고가 외6개소 정밀점검용역』외2건 에 대한 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				중간보고회 개요

일 시 : 2015. 9.4(금) 14:00~16:00 장 소 : 본관 회의실(2층) 참석자 : 14명 - 사 업 소 : 소장, 시설보수과장, 시설물담당 3명 - 용 역 사 : 사업책임기술자 등 9명
	▲ 중간보고회 진행사진

중간보고회 대상 현황

용 역 명	용역기간	용역사	책임기술자
개봉철도고가 외6개소 정밀점검용역	2015.05.13~11.08	㈜한국시설안전연구원	정 달 근
외발산지하차도 외4개소 정밀점검용역	2015.05.08~11.03	비앤티엔지니어링(주)	이 호 영
고척교 외3개소 정밀점검용역	2015.04.27~10.23	천마산포장㈜	최 호 열

Ⅱ				보고내용

외관조사 결과 손상내용 및 주요 손상원인 보고

현장조사 및 상태평가 결과보고

착수보고회시 보완사항 이행여부 등

Ⅲ				회의결과 주요내용

개봉철도고가차도 쉬스관 노출부 거더응력에 의한 파손 여부 확인

선유교 안전등급 B등급에서 A등급으로 상향 이유 및 전반적인 도색

여부 검토

시흥IC 노후로 인한 강재 재도장 검토

신월IC 게르버보교 신축이음이 없어 안전상의 문제 여부 검토

외발산지하차도 상부 슬래브 누수에 대한 대책을 최종적인 보수방안

제시하여 내년에 조치 가능토록 보고서에 수록할 것

구로1교 선받침으로 시공되어 마찰계수가 크며, 횡방향 및 수평력에

대한 거동에 제약이 있으므로 받침교체 방안 검토

고척교(신교) 지점부 가로보의 균열 원인에 대하여 추가 검토

고척교 보도확장시 금회 용역에서 조치가 필요한 사항을 검토하여

조치할 것

Ⅳ				행정사항

중간보고회에서 제시된 주요내용에 대해서 용역수행시 반영하도록   용역사에 통보 조치

중간보고회에서 제시된 보완사항은 최종보고회시 보고 할 것. 끝.