문서번호	시설관리과-14928
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정희철		김충완	09/08 이계환
협 조
	주무관			차경호
	주무관			배용우
	주무관			이상진

기전설비 월간점검 결과보고(8월)

2015. 09

기전설비 월간점검 결과 보고(8월)

가압장, 증압장, 배수지 기전시설물의 사고 예방과 최적의    기기상태  유지관리를 위하여 순찰, 점검을 실시하고     조치 결과를 보고 함.

■ 근    거

○ 2015년 기전설비 유지관리 추진계획(시설관리과-2083)

■ 대    상

○ 가압장 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 상계, 쌍문1.2, 중계)

○ 증압펌프장 27개소(강북 : 10개소, 도봉 : 8개소, 노원 : 9개소)

○ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5.6, 우이, 번동, 상계, 4.19)

○ 중앙제어실 1개소

■ 점검기간 : 2015. 08. 01 ~ 2015. 08. 31

■ 점검내용

○ 가압장의 수배전반, 변압기, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상기능

유지상태, 노출되어 있는 가압장내 배관 등

○ 증압펌프장 제어반 및 모터펌프 정상기능 유지상태 등

○ 배수지 전동밸브 정상 기능상태와 수위전송, 전식방지설비 유지상태

○ 감시제어설비(CCTV, 무인경비용역) 및 유량계 정상동작 유지상태 등

○ 가압장, 배수지 정리정돈 및 주변 환경정리.

■ 점검반 및 순찰 편성

○ 기전팀장외 3명(차경호,정희철,배용우)

○ 수리반 2명(이상진, 정양진)

○ 제어실근무자 7명(A조: 2명, B조: 2명, C조: 2명, D조: 1명)

○ 유량계 유지관리 : 본부 누수방지과 장준원외 단가업체

○ 기전설비 안전관리 : 전기안전관리 대행업체와 합동점검

■ 점검결과 : 기전시설물(가압장, 증압장, 배수지) 이상 여부

○ 제어실 시설물 : 이상없음

○ 가압장 시설물  : 이상없음

○ 증압장 시설물 : 이상없음

○ 유량계유지관리 : 이상없음

○ 전기안전관리   : 이상없음

붙임 : 1. 기전설비 점검표 각1부

2. 기전시설물 보수 및 점검 현황 1부. 끝.