함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	상계공동구 상수도파손 시 복구관련 제수변 위치 통보

1. 상수도 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 공단에 감사드립니다.

2. 도로시설과-21919(2013.12.23.) “공동구내 상수도 파손시 복구대책 회의 개최 알림”과 관련 상계공동구에서 긴급 누수가 발생하면 시설물 피해가 최소화되도록 공단근무직원이 복구관련 아래 제수변 위치를 확인 숙지하여 직접 개ㆍ폐 작업을 할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

연번	밸브 위치	구 경 (mm)	제 수 변 용 도	현재 상태	긴급누수발생 시 조치 요령
1	상계동 738 (상계고등학교)	900×400	분기 제수변	열림(開)	잠금(閉)
2	상계동 738 (상계고등학교)	400×200	퇴수 제수변	닫힘(閉)	열림(開)
3	상계동 713-10 (롯데백화점)	600×600	중간 제수변	열림(開)	잠금(閉)
4	상계동 720 (상계주공6단지)	1,000×600	분기 제수변	열림(開)	잠금(閉)

첨부 : 제수변 설치 위치도 1부.  끝.

							북부수도사업소장
주무관							강대유			주무관					정재풍					급수운영과장					01/02 김수영
협조자
시행			급수운영과-48									(						)		접수											(						)
우	142-062					서울 강북구 번2동 377번지															/
전화		02-3146-3357						/전송			02-3146-3389					/													/	대시민공개