문서번호	시설보수과-5085
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		박용선	09/09 임대성
협조
	주무관		김종범

영동3교 정비계획 보고

동부도로사업소

(시설보수과)

영동3교 정비계획 보고

2015년도에 실시한 영동3교 외부 전문가 합동 자체 정밀점검

결과에 의거 지적된 보수 1순위에 대한 정비계획을 수립 시설물

유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 교 량 현 황

○ 위    치 : 서울시 강남구 도곡동 465번지(언주로)

○ 준공년도 : 1986년 12월

○ 교량등급 : DB-24

○ 교량규모 : 폭 40m, 연장 160m (편도4차로)

□ 시설물 상태

○ 교면포장 불량

영동3교 양방향 4차로의  교면포장 상태가 소성변형과 포트홀이 발생 하고 있어

수시로 응급복구를 시행하고 있으나 반복적으로 발생되는 포장소파에 대한 항구

복구 차원의 포장정비가 필요한 상태임.

개포동 방향 4차로 전경		포장 소파 근경

도곡동 방향 4차로 전경		포장소파 근경

□ 조치계획

○ 정비방법

위 에서 지적된 교면포장 불량에 대해 일상유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시하여

시설물 정비를 시행코자 함.

○ 정비물량

연번	위치	지적사항	물량	정비방법
1	영동3교 양방향 (4차로)	교면포장 불량	11a	방수 및 포장

○ 개략공사비

공 종	수량	단위	공사비(천원)	비고
교면포장	11	a	20,676
교면방수	1,017	㎡	35,910
유공관 ,주입줄눈 설치	320	m	10,992
차선도색,안전시설등	1	식	1,876
직접 공사비	1	식	69,454
재 경 비	1	식	37,368
도급비	1	식	106,822
관급비	1	식	12,500
폐기물처리비	1	식	2,803
총공사비	1	식	122,125

따로붙임 : 현황도 1부.끝.