문서번호	정수시설과-3048
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	09/15 박기석
협 조

탈수기동 슬러지 유량계 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

탈수기동 슬러지 유량계 교체계획

탈수기동에 시설되어 있는 슬러지 유량계가 장기간 사용으로 고장이 자주 발생하여 아래와 같이 교체하여 배출수 처리시설의 효율적인 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 슬러지 유량계 현황

○ 시설현황

형 식	구 경	수 량	제작년도	비 고
전자식유량계	100㎜	6	1997

※ 1대는 2009년 교체

○ 운영현황

- 슬러지 유량계는 저류조에서 탈수기로 공급되는 이송배관에 부착되어 슬러지량을 측정하며 시설수량은 6대로서 모두 운영(측정)되고 있으나 1997년도에 시설된 5대는 노후로 고장이 자주발생

□ 개선방안

○ 내용연수가 경과(1997년도 시설)하여 고장빈도가 잦고 정확도가 저하된 5대는 신품으로 교체

□ 소요예산 및 발주방법

○ 소요예산 : 약 18,000천원

- 3,600,000원×5대 = 18,000,000원

○ 발주방법

- 유 량 계 : 조달구매(제3자 단가계약)

- 교체공사 : 전기설비 연간단가로 시행

□ 행정사항(예산확보)

○ 본부에서 관리하는 포괄예산(정수장 시설유지보수비)을 배정받아 추진하며 만일 본부예산을 배정받지 못할 경우에는 내년도 예산에 반영하여 추진. 끝.