출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	09/16 최진석

	유출지하수 발생 대형공사장에 출장하여 유출지하수 관리현황을 아래와 같이 점검하고 그 결과를 보고함.
2015. 9. 16.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 9. 16.(수) 12:30 ~ 17:50
건 명	출장결과보고서(공사장 유출지하수 점검)
내용	□ 출 장 지 : 우이-신설 경전철(3공구) 공사장 외 3개소 □ 점검인력 - 서울시 : 정영환 - 자치구 : 최만홍(중랑), 권기남(노원), 문재관(동대문) □ 점검결과 ○ 중랑구 : 묵1구역 재건축아파트 신축공사 - 유출지하수가 없는 공사장으로 지하수를 별도로 개발하여 공업용수로 활용(구청 신고, 유량계 설치) ○ 노원구 : 서울과학관 건립공사 - 유출지하수가 없는 공사장으로 지하수를 별도로 개발하여 공업용수로 활용(구청 신고, 유량계 설치) ○ 동대문구 : 글로컬타워 신축공사장 - 기초공사는 완료하였으며 유출지하수 발생량이 1톤/일 미만으로 신고대상이 아님 ○ 동대문구 : 우이 신설 경전철 4공구 공사장 - 유출지하수 발생량이 10톤/일이며, 3개 터널에 발생하는 지하수를 수질검사 후 하천 방류(하수요금 부과대상 아님, 성북구 신고) - 지하수위 측정결과를 확인한 바 수위 변동치는 없음 □ 붙 임 : 점검표 4부. 끝.