정기(일일)점검 보고서(성내유수지교)

문서번호	시설보수과-5217
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설보수과장
		정병윤		09/16 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
성내유수지교	B=40m, L=394m	2종	1986	시설6급	정병윤

□ 점 검 일 : 2015. 9. 11(금)

□ 점 검 자 : 시설6급  정병윤, 방호7급  연준택

□ 점검구간 : 교량상부, 하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	성내유수지교	실런트 이격 후타재 마모 중앙 연석 표면박리,박락	390m 176m 327㎡	보차도경계석 표면박리	조치 완료

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	성내유수지교	중앙 연석 실런트 이격 중앙 연석 열화	360m 216㎡	금년내 조치 예정	1 2

현  황  사 진

1. 중앙 연석 실런트 이격	2. 중앙 연석 열화

끝.