정기(일일)점검 보고서(세곡1,세곡3,장지2교)

문서번호	시설보수과-5216
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설보수과장
		정병윤		09/16 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
세곡1교	B=54.4m, L=49m	법정외	2012	시설6급	정병윤
세곡3교	B=35.6m, L=40m	법정외	2008
장지2교	B=20m, L=15m	법정외	1986

□ 점 검 일 : 2015. 9.4(금)

□ 점 검 자 : 시설6급  정병윤, 방호7급  연준택

□ 점검구간 : 교량상부, 교량하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	세곡1교	-	4개소	배수구 막힘	기동반 조치 완료
2	세곡3교	차량방호시설 미설치	96m	특이사항 없음
3	장지2교	신축이음 후타재 파손	8.5㎡	후타재 파손	기동반 조치 완료

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	세곡1교	교명판 방사지 훼손	1개소	금년 내 조치 예정	1
2	세곡3교	특이사항 없음
3	장지2교	특이사항 없음

현  황  사 진

	금년 내 조치 예정
교명판 방사지 훼손(세곡1교)	조치 후

끝.