문서번호	역사도심관리과-34
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도심관리팀장	역사도심관리과장
강천수		백인호	01/03 신중수
협조

해치마당 출입구 방범셔터 긴급 보수

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  1.

도 시 계 획 국

(역사도심관리과)

해치마당 방범셔터 긴급 보수

해치마당 출입구에 있는 방범셔터 중간지점 원통(강관) 용접부분이 파손되어 긴급보수가 필요함

방범셔터 현황

○ 위 치 : 해치마당 입구(광장측)

○ 크 기 : 높이 4m, 길이 12m

파손부분

○ 방범셔터 중간(6m 지점) 용접부분

해치마당 경사로 방범셔터모습	해치마당 경사로 방범셔터모습
방범셔터 커버분해후 모습	방범샤터 축(샤프트)용접부위 파손

소요예산

○ 소요예산 : 2,999,100원

품 명	수량	견 적 회 사		비고
		장우금속	부광금속
셔터수리	1개	2,999,100원	3,685,000원

검토의견

○ 해치마당 경사로 입구 방범셔터(지하철 5호선 출입구 통제 겸용) 중앙부분이 파손되어 휘어져 있는 상태로 사용이 불가한 실정이고,

○ 지하철 5호선 통제 및 해치마당 방범을 위하여 방범셔터를 장우금속에 의뢰하여 긴급 수리코자 함

행정사항

○ 예산과목 : 도시계획국 역사도심관리과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 역사도심활성화, 광화문광장관리운영, 일반운영비, 공공운영비

덧붙임 : 견적서 2부.     끝.