출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	09/18 어수미

	명에 의하여 2015. 9. 17(목) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 17.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 9. 17(목)  10:00 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(2015-9-17 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 동대문구 전농제11구역 주택재개발정비사업 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
전농제11구역 주택재개발 정비사업	동대문구 답십리동 518번지 일대	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변 실외 1지점	1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ
		거주자주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 10개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 전농제11구역 내 도시가스배관 가스켓 제거작업중이었음.

․ 건축물 석면조사에서 가스켓 누락으로 이미 건물이 철거된 후 폐기물 더미 내      에서 도시가스 배관 가스켓을 찾아내어 제거하는 작업 진행중

내용

□ 관련사진

사업장 전경	작업장주변 전경	부지경계선 1 (래미안(아) 입구 앞
부지경계선 2 (래미안(아) 105동 앞)	부지경계선 3 (전농동 503-8 앞)	부지경계선 4 (전농동 498-10 앞)
위생설비입구 (전농동 513-8 옆)	작업장주변 실외 (부지 내)	폐기물보관지점 1 (전농동 467-4 앞)
폐기물보관지점 2 (전농동 467-4 앞)	거주자주거지역 1 (전농동 504-76 앞)	거주자주거지역 2 (전농동 509-1 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보