문서번호	시설개선과-8145
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김기탁		신동호	09/23 이구석
협 조
	목동사업과장			신종권
	주무관			이경재
	주무관			이영교
	주무관			이상욱
	주무관			지양수
	주무관			박관현

2015년 추석연휴 대비

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

2015년 추석연휴 대비

시설물 안전점검 결과보고

추석연휴를 대비하여 우리사업소에서 유지관리하고 있는 시설물에 대한 안전점검을 시행하고 결과를 보고합니다.

Ⅰ				점 검 근 거

□ 2015년 시설물 안전관리 계획(시설개선과-234호, 2015. 1. 8)

Ⅱ				점 검 대 상

□ 체육시설물 5개소 11개동

○ 잠실종합운동장 : 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1수영장, 제2수영장

○ 목동운동장: 주경기장, 야구장, 실내빙상장

○ 효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

Ⅲ				점검 및 조치기간

□ 점검기간 : 2015.09.07. ~ 2015.09.11.(5일간)

□ 조치기간 : 2015.09.14. ~ 2015.09.18.(5일간)

Ⅳ				점 검 자

시 설 명	분 야	점검반장 (총괄)	점 검 자
잠실종합운동장 구의야구공원 효창운동장	전기,통신	박관현	진종구, 김기탁, 노성민
	기계,소방	지양수	황인정, 안영찬
	건축,토목	이상욱	김태욱, 오상호, 오상민
	조 경	이영교	안봉환, 이호연, 안현미

시 설 명	분 야	점검반장 (총괄)	점 검 자
목동운동장 신월야구공원	건축, 토목	이경재	김현호, 송점서, 정창화
	전기, 통신		최희곤, 안덕규, 홍원표, 임홍택 김현중, 노동균, 이우진, 신용준
	기계, 소방		노동균, 이봉헌, 임홍택
	조경		송점서, 조성규

Ⅴ				점 검 결 과

□ 점검결과 총괄표

분 야 별	지 적 건 수				비 고
	계	조치완료	조 치 중	조치예정
계	16	11	-	5
전기, 통신	2	1	-	1
기계, 소방	6	4	-	2
건축, 토목	4	2	-	2
조 경	4	4	-	-

□ 점검결과

○ 조치완료(11건)

- 잠실운동장 체육공원 가로등 선로 누전(2개소)

- 잠실주경기장 화장실 위생설비 고장(12개소)

- 잠실운동장 방재실 화재수신기 네트워크 불량

- 잠실운동장 잔디그라운드 생육상태 불량

- 효창운동장 녹지대 예초작업 및 수목전지작업 요망

- 목동야구장 온수기 및 온수배관 부식

- 목동빙상장 정화조 환기구 덮개 파손

- 목동주경기장 1-1게이트 주변 고압블럭 침하

- 목동야구장 관람석의자 파손

- 목동운동장 버즘나무, 느티나무 전정 필요

- 목동운동장 급수시설 불필요한 고정핀으로 주차시 위험

○ 조치예정(5건)

- 잠실운동장 감시제어설비용 UPS 불량(4개소)

- 잠실주경기장 “가”기계실 배수펌프 작동불량

- 잠실운동장 공동구 삼거리~제1수영장 공동구 입구 급수배관 누수

- 잠실주경기장 데크 서측 인라인스케이트장 중앙 스토퍼 훼손

- 실내체육관 플로어 하부 지하 누수 및 철근 부식 등

Ⅵ				점검결과 세부내용

대상 시설물		점검결과	조치사항	비고
잠실종합운동장	잠실 주경기장	체육공원 가로등 선로 누전(2개소) 감시제어용 UPS 불량(4개소) 화장실 위생설비 고장(12개소) “가”기계실 배수펌프 동작불량 공동구 삼거리 ~ 수영장 공동구 입구 급수배관 누수 방재실 화재수신기 네트워크 불량 데크 서측 인라인스케이트장 중앙 스토퍼 훼손 잔디그라운드 생육상태 불량	조치완료 10월 중 수리예정 수리완료 10월 중 수리예정 임시조치 (10월 중 보수완료예정) 조치완료 9월말 조치예정 조치완료
	잠실실내체육관	플로어 하부 지하 누수 및 철근 부식 등	연간단가 보수보강 예정 (10월 중 조치예정)
	잠실 야구장	특이사항 없음	-
	잠실제1수영장	특이사항 없음	-
	잠실제2 수영장	특이사항 없음	-
효창운동장		녹지대 내 예초작업 및 수목 전지 작업 요망	조치완료
구의야구공원		특이사항 없음	-
목동종합운동장	목동 주경기장	1-1게이트 주변 고압블럭 침하 버즘나무, 느티나무 등 전정 필요 북문 급수시설 불필요 고정핀 (주차위험요소)	보수완료 조치완료 제거완료
	목동 야구장	온수기 및 온수배관 부식 관람석 의자 파손	보수완료 보수완료
	목동 빙상장	정화조 환기구 덮개 파손	보수완료
신월야구공원		- 특이사항 없음	-

Ⅶ				향 후 계 획

□ 조치예정인 5건에 대해서는 10월까지 모두 조치 완료하고자 하며,

□ 향후 지속적인 안전점검을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 분야별 안전점검 결과 각 1부. 끝.