문서번호	도로보수과-9457
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최완		09/23 이석재
협 조	주무관			이화신
	주무관			박성록
	주무관			이승헌
	주무관			최병수
	주무관			박승준

『도로평탄성 유지를 위한』 시도상 설치된 맨홀 안전점검 시행(3분기)

2015. 9

북부도로사업소

[도로보수과]

시도상 설치된 맨홀 안전점검 추진(3분기)

도로 평탕성 확보를 위하여 우리사업소 관내 시도상에 설치되어 있는 각종 맨홀에 대한 안전점검을 실시하여 적출된 불량맨홀을 조기에 정비하여 안전사고 예방에 만전을 기하고 함.

Ⅰ		관련 근거

2014.04.11 : 불량맨홀 조사 및 정비계획(도로관리과-5779호)

Ⅱ		점검대상 맨홀 현황

자치구별 현황

구분	총계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
총계	14,242	3,080	3,594	2,414	1,970	3,184

맨홀종류별 현황

구분	개소	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
총계	14,242	4,229	3,594	3,520	1,381	732	33	753

Ⅲ		점검 추진계획

점검기간 : 2015.09.24.~10.13(20일)

점검지역 : 관내 5개 구청(종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구)

점검대상 : 시도상 설치되어 있는 모든 맨홀 14,242개소

점검방법 : 시도구간 차량순찰로 육안점검 실시

정비대상 : 긴급을 요하는 각종 불량맨홀

□ 맨홀덮개 유실 및 파손, 포설 등

□ 맨홀주변으로 도로파손(탈락) 및 망상균열

□ 맨홀덮개 및 구체 불량으로 진동(소음) 등 흔들림이 심한 곳

□ 맨홀설치가 도로와 단차(돌출,침하)가 심한 맨홀

구별 점검자

구 별	점 검 자	비 고
노 원 구	최 완, 박승준, 신원순
강 북 구	최병수, 박승준, 신원순
도 봉 구	이승헌, 박승준, 신원순
성 북 구	이화신, 박승준, 신원순
종 로 구	박성록, 박승준, 신원순

Ⅳ		정비대상 구분

맨홀 정비대상 구분

□ 북부도로사업소 : 시도상 도로평탄성 불량맨홀(도시가스맨홀 자체정비)

⇒ 포장면과 맨홀단차 및 맨홀주변 파손

□ 맨홀 관리기관 : 맨홀 구체불량, 맨홀뚜껑 불량 및 소음(도로평탄성 양호)

Ⅴ		세부추진 계획

도로평탄성 불량맨홀 수합하여 도로관리청 정비는 계약중인 불량맨홀

정비공사 업체에 작업지시

□ 계약업체 : ㈜우암건설 ☏032-832-7400(업무담당 고상혁 *************)

⇒ 맨홀정비 신기술(QMR-Ⅱ) 지정업체

□ 맨홀 철개․뚜껑 손상,파손시 맨홀관리 기관에 자재(뚜껑,받침)제공 요청

맨홀주변으로 도로파손(탈락) 및 망상균열이 심한곳은 직영반에서 아스팔트

정비후 계약업체에서 맨홀인상 실시

맨홀 구체불량 등 맨홀 관리기관 정비대상은 유관기관별 자체정비 요청

Ⅵ		행정 사항

점검결과 보고 : 양식에 의거 제출(2015.10.13)

지적사항중 긴급(사고위험)을 요하는 불량맨홀은 업체에 선 작업지시

⇒ 업체 작업전까지는 직영반에서 안전조치 등 임시복구 조치

지적된 적출사항은 계약된 불량맨홀정비업체에 일괄 작업지시 조치

첨부 1. 작성 양식(1,2) 1부.

2. 맨홀관리 현황 1부.    끝.